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Местные нормативы градостроительного проектирования Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – НГП) – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Александровского муниципального округа (далее – Александровский МО, муниципальный округ, округ) объектами местного значения в областях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее – ГрК РФ).
Разработка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлена обществом с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский институт «Земля и город» в соответствии с муниципальным контрактом от 28.06.2021 по заданию Администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – Заказчик). Проект разработки НГП разработан на основе технического задания, утвержденного Заказчиком.
Предмет нормирования
В соответствии со статьей 29.2 ГрК РФ НГП устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в части 3 статьи 14, пункте 1 части 3 статьи 19, пункте 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
Определение понятий минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов
Обеспеченность населения объектами – количественная характеристика сети объектов социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, объектов благоустройства. Обеспеченность населения объектами рекомендуется рассчитывать как удельную мощность (вместимость, емкость, пропускная способность и так далее) какого-либо вида инфраструктуры, приходящуюся на одного жителя или представителя определенной возрастной, социальной, профессиональной группы либо на определенное число (сто, тысячу и так далее) жителей или представителей указанных групп.
Нормирование обеспеченности населения объектами рекомендуется применять в отношении объектов, формирующих сеть, распределенную по территории и непосредственно выполняющую предоставление определенных услуг населению.
Показатель обеспеченности населения объектами может определяться как отношение основной количественной характеристики емкости (мощности) объекта к количеству населения, а также, в отдельных случаях, как отношение количества объектов определенного типа к совокупной характеристике населения. В качестве совокупной характеристики населения может выступать населенный пункт. При этом объект оказания услуг является либо стандартизованным объектом с заранее известной мощностью, либо имеющаяся мощность объекта по умолчанию обеспечивает уровень предоставления услуги не ниже уровня минимальной обеспеченности.
Понятие обеспеченности населения объектами неприменимо к техническим или пространственным характеристикам самих объектов, таким как нормы пожарной безопасности или иным нормам, связанным с обеспечением безопасности людей. Данные характеристики регулируются законодательством о техническом регулировании, в том числе сводами правил.
Территориальная доступность – пространственная характеристика сети объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур. Территориальную доступность рекомендуется рассчитывать либо исходя из затрат на достижение выбранного объекта (как правило затрат времени), либо исходя из расстояния до выбранного объекта, измеренного по прямой, по имеющимся путям передвижения, или иным образом.
При определении показателя территориальной доступности для каждого вида объектов рекомендуется однозначно указывать вид территориальной доступности. Рекомендуется выбирать один из следующих видов территориальной доступности в зависимости от способа передвижения по территории:
·  пешеходная доступность – движение по территории, осуществляемое в условиях стандартной для данной местности погоды (в пределах климатической нормы) без использования транспортных средств лицом, способным к самостоятельному передвижению. Возможность использования показателя пешеходной доступности вне общественных пространств населенных пунктов и (или) вне дорог общего пользования рекомендуется обосновывать отдельно;
·  транспортная доступность – движение по территории с использованием транспортных средств, осуществляемое по улицам и дорогам общего пользования, иным транспортно-коммуникационным объектам.
Ввиду того, что транспортная доступность базируется на использовании различных видов транспорта, следует различать и отдельно указывать:
1)  доступность объекта общественным транспортом, предназначенным для массовой перевозки пассажиров, движущимся по дорогам общего пользования со скоростью, предписанной маршрутным расписанием. Если предполагается использование внеуличного или внедорожного общественного транспорта, рекомендуется указывать отдельно тип общественного транспорта (например, водного, авиационного или железнодорожного транспорта). При указании данного вида доступности не рекомендуется учитывать затраты времени на подход к остановкам и ожидание, также не учитывается частота движения транспорта по маршруту;
2)  доступность объекта индивидуальным легковым транспортом (личным, такси, иными видами) по дорогам общего пользования с максимально разрешенной ПДД скоростью;
3)  доступность объекта специализированным транспортом, предназначенным для перевозки определенных категорий граждан (например, машинами скорой помощи или автобусами для регулярной перевозки школьников);
4)  комбинированную доступность – такой вид движения по территории, который в основном осуществляется с использованием транспортных средств, но какая-то существенная часть пути осуществляется пешком. При указании данного вида доступности рекомендуется учитывать затраты времени на ожидание транспорта. Этот тип доступности рекомендуется указывать для объектов, у которых особенности расположения или условий использования не позволяют указать только один вид доступности – пешеходной или транспортной.
Территориальная доступность может быть выражена во временных единицах или расстоянии:
1)  временная доступность (часы, минуты) – способность человека при движении с расчетной скоростью с использованием указанных средств передвижения достичь объект, в котором осуществляется обслуживание, за определенное время.
2)  пространственная доступность (метры, километры) – расстояние, которое необходимо преодолеть с использованием указанных средств передвижения для достижения объекта, в котором осуществляется обслуживание.
С учетом особенностей измерения временной и пространственной доступности, рекомендуется точно указывать метод расчета указанных параметров в силу того, что доступность объектов по методу минимального расстояния по карте может сильно отличаться от реальной доступности объекта, вычисленной с учетом особенностей территории – рельефа, естественных преград, застройки и иных подобных особенностей территории.
Для всех нормируемых объектов рекомендуется указывать территориальный интервал (например, начальную и конечную точку), который используется для расчета территориальной доступности (от подъезда, от границ участка и так далее). Для объектов, доступность которых устанавливается нормативными правовыми или декларативными документами соответствующих органов власти (например, территории обслуживания больниц, участков мировых судей), не рекомендуется дополнительно устанавливать расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности в составе НГП.
Применение коэффициентов к расчетным показателям
Для расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур регионального и местного значения, а также объектами благоустройства могут быть установлены различные поправочные коэффициенты:
·  коэффициент зависимости от характера освоения территории: застройки на свободных территориях и реализации проектов развития застроенных территорий;
·  коэффициент для показателей максимальной доступности в зависимости от характера расселения и плотности населения;
·  коэффициент снижения пешеходной доступности для территорий с особыми природно-климатическими условиями.
Коэффициент зависимости от характера освоения территории рекомендуется устанавливать для показателей минимальной обеспеченности населения объектами социальной, транспортной инфраструктур регионального и местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов. Коэффициент рекомендуется использовать при разработке ДПТ и при подготовке ПЗЗ.
При реализации проектов развития застроенных территорий в случаях, если в условиях средней плотности населения в освоенной части муниципального округа имеется возможность предоставления услуг объектами социальной, транспортной инфраструктур, находящимися на прилегающих территориях и имеющими резерв мощности, может применяться понижающий коэффициент. В тех случаях, когда на застроенной территории имеется дефицит тех или иных объектов социального, транспортного обслуживания и отсутствуют территориальные резервы для доведения показателей до нормативных без использования застраиваемых территорий, может быть установлен повышающих коэффициент.
При реализации проектов по строительству объектов на свободных территориях рекомендуется устанавливать повышающие коэффициенты для показателей минимальной обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры в области дошкольного и среднего образования, физкультуры и спорта.
Коэффициент для показателей максимальной доступности рекомендуется устанавливать в зависимости от характера расселения и плотности освоения территории. Для территорий с высокой концентрацией сельского населения, пригородных зон городов, для которых характерен субурбанизированный тип освоения, может устанавливаться повышающий коэффициент.
Коэффициенты рекомендуется устанавливать при расчете комбинированной транспортной доступности, включающей пешеходное передвижение и передвижение общественным транспортом с учетом времени ожидания.
Понижающие коэффициенты не рекомендуется устанавливать для показателей максимальной доступности в области здравоохранения (доступность может обеспечиваться специальным медицинским транспортом для организаций, оказывающих медицинскую помощь в неотложной форме вне пределов медицинской организации, в зависимости от вида медицинской деятельности медицинских организаций, определенных Приказом Минздрава России от 06.08.2013 № 529н «Об утверждении номенклатуры медицинских организаций» (зарегистрирован в Минюсте России 13.09.2013, регистрационный № 29950), в области обеспеченности населения объектами пожарной охраны (пожарными депо).
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[bookmark: _Toc83991586]РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ, ПРОГНОЗЕ РАЗВИТИЯ 
[bookmark: _Toc18312991][bookmark: _Toc83991587]1.1 Административно-территориальное устройство Александровского МО
Территория муниципального округа определяется границами, установленными на основании закона Ставропольского края от 01.12.2003 № 45-кз «Об установлении внешних границ районов Ставропольского края».
В соответствии с постановлением думы Ставропольского края о законе Ставропольского края «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Александровского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Александровского района Ставропольского края» в состав муниципального округа входят следующие населенные пункты:
1) село Александровское;
2) хутор Всадник;
3) село Грушевское;
4) поселок Дубовая Роща;
5) село Калиновское;
6) хутор Конный;
7) хутор Красный Чонгарец;
8) село Круглолесское;
9) хутор Ледохович;
10) поселок Лесная Поляна;
11) поселок Малостепновский;
12) поселок Новокавказский;
13) хутор Петровка;
14) хутор Репьевая;
15) хутор Розлив;
16) село Саблинское;
17) село Садовое;
18) село Северное;
19) хутор Средний;
20) хутор Харьковский;
21) хутор Чепурка.
Схема расположения населенных пунктов Александровского МО приведена на 
рисунке 1.1.

Рисунок 1.1
Схема расположения населенных пунктов Александровского МО
[image: Отчёт]
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1.2 Сведения о структуре населения и демографический прогноз
Александровский МО – шестнадцатый в структуре Ставропольского края по численности населения (45349 человек) и семнадцатый по площади (2014 м2). Данные приведены по состоянию на 01.01.2021. Источник сведений – официальный сайт Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу (https://stavstat.gks.ru/folder/28386). Сводная таблица с результатами ранее выполненных демографических прогнозов приведена ниже (таблица 1.1).
Таблица 1.1
Демографические прогнозы
	Источник демографического прогноза
	2008
(факт)
	2019 (прогноз)
	2021
(факт)
	2029 (прогноз)
	2039
(прогноз)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Проект СТП Александровского муниципального района Ставропольского края *
	50250
	50385
	45349
	50521
	50657


Примечание –  * Схема территориального планирования Александровского муниципального района Ставропольского края, утвержденная решением Совета Александровского муниципального района Ставропольского края от 23.12.2011 № 476/103 «Об утверждении Схемы территориального планирования Александровского муниципального района Ставропольского края».
Для дальнейших расчетов принимается демографический прогноз Схемы территориального планирования Александровского муниципального района Ставропольского края. 
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1.3 Природно-климатические условия Александровского МО
Природно-географические характеристики
Александровский МО является географическим центром Ставропольского края. Муниципальный округ граничит на севере с Петровским, востоке – Новоселицким, юге – Минераловодским и на западе – Грачевским и Андроповским муниципальными округами. Село Александровское – административный центр муниципального округа, находящееся в 
110 км юго-восточнее г. Ставрополя. Площадь территории составляет 2014 км2.
Александровский МО находится во второй агроклиматической зоне Ставропольского края.
Главной особенностью климата является довольно жаркое лето, умеренно мягкая зима, длительный вегетационный период, господство восточных ветров. По влагообеспеченности округ характеризуется неустойчивым увлажнением.
Минимальные температуры воздуха зимой иногда достигают минус 32 °С, минус 34 °С, максимальные летом 39 °С, 41 °С. Самым холодным месяцем является январь, самым теплым – июль. Продолжительность безморозного периода в среднем 178 дней, наибольшая 205, наименьшая 130 дней.
На количество выпадающих осадков существенное влияние оказывает высота местности над уровнем моря. По мере общего падения высот с запада на восток уменьшается и общее количество выпадающих в районе осадков, что подтверждается многолетними данными.
Осадки холодного периода отличаются малой интенсивностью и большой продолжительностью. В теплый период дожди кратковременные, преимущественно ливневого характера. По данным Александровской метеостанции, число дней с ливнями в году семь, из них в июне – июле – четыре. Зимние осадки, в виде снега, крайне неустойчивы.
Рельеф местности представлен отрогами Ставропольской возвышенности (высшая точка – 692 м). Рельеф представляет собой сильно пересеченную широко увалистую равнину с ясно выраженным падением на восток и северо-восток. Густая осень глубоких долин и балок с крутыми склонами придает поверхности предгорный тип рельефа, особенно в западной части района.
Территория округа расположена в геоморфологической провинции Ставропольской возвышенности. Эта геоморфологическая область получила название «третичного плато», вследствие распространения третичных отложений. Третичные пласты подняты на южной стороне и имеют постепенный уклон к северу и северо-востоку. Глубокими речными долинами Ставропольская возвышенность расчленена на ряд крупных столбообразных гор-останцев. Среди останцев самой высокой частью является 3-я Прикалаусская гряда, где отдельные точки достигают высоты 500 и более метров над уровнем моря.
Прикалаусские высоты являются одним из наиболее обширных по площади массивов Ставропольской возвышенности.
Восточный склон Прикалаусских высот изрезан почти параллельными балками, разделенными сглаженными водоразделами, что придает местности характер широковолнистой равнины.
По мере продвижения от Прикалаусской гряды на восток, местность начинает постепенно понижаться, и у восточной границы средняя высота не превышает 350 – 400 м.
При удалении на запад, от наибольших высот, местность резко понижается, и в долине 
р. Калаус отметка над уровнем моря составляет всего 250 – 300 м.
Сильнопересеченный характер рельефа оказывает влияние на развитие процессов эрозии почв и оползней.
Водные ресурсы. Ресурсы поверхностных вод
По территории Александровского МО протекают реки: Калаус, Мокрый Карамык, Тамузловка, Горькая, Калиновка. В центральной части округа проложена одна из веток Большого Ставропольского канала. Имеются природные родники. Площадь земель водного фонда – 
2,5 тыс. га.
Питание всех рек в основном за счет весеннего снеготаяния, питание их за счет грунтовых вод незначительно. При таком характере питания рекам присуще весеннее половодье, слабый сток во второй половине лета и зимой и некоторое увеличение стока осенью.
Лесные ресурсы
[bookmark: _Toc438755293]Лесная растительность представлена кленами, ясенями, вязами, акациями, плодовыми деревьями и кустарниками. Площадь лесного фонда составляет 4,0 тыс. га. 
Инженерно-геологические условия
Основными подстилающими рельефообразующими породами на территории рассматриваемого округа служат отложения верхнего миоцена. Сарматский ярус представлен глинами, песками, известняками, известняками-ракушечниками, песчаниками, а также конгломератами, редкими включениями щебня и гравия.
Александровский МО подвержен интенсивной водной эрозии, выраженной плоскостным и ручейковым смывом и линейной (овражной) эрозией. Здесь происходит так называемая ускоренная эрозия, которая обычно связывается с антропогенной деятельностью.
На возникновение и интенсивность развития современных экзогенных процессов оказывают влияние различные факторы: тектонические, структурно-литологические, климатические и другие. Большое влияние на современные экзогенные процессы оказывает также хозяйственная деятельность человека.


[bookmark: _Toc83991590]1.4 Стратегия социально-экономического развития Александровского МО и нормативные правовые документы по реализации ее мероприятий
Стратегией социально-экономического развития Александровского МО до 2035 года (далее – Стратегия) предлагается следующая система стратегических приоритетов для Александровского МО:
1. Развитие человеческого потенциала.
2. [bookmark: 22602]Создание высоко конкурентной институциональной среды, стимулирующей предпринимательскую и инвестиционную активность и привлечение капитала в экономику.
3. Организация и непрерывное совершенствование инновационной инфраструктуры как основы высокого качества жизни и долгосрочного развития экономики.
Стратегией определены следующие цели социально-экономического развития:
1. Создание нового качества жизни в комфортной среде проживания.
2. Развитие конкурентоспособной экономики инновационного типа.
Для достижения стратегических целей определены задачи социально-экономического развития. Для достижения стратегической цели «Создание нового качества жизни в комфортной среде проживания» необходимо решить следующие задачи:
· Совершенствование системы образования Александровского МО.
· Совершенствование системы здравоохранения в Александровском МО и формирование здорового образа жизни.
· Сохранение и развитие культурного и исторического наследия на территории округа.
· Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
· Обеспечение на территории округа мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров, доступности и реабилитации для инвалидов, в том числе детей-инвалидов.
· Повышение уровня обеспеченности населения комфортным жильем.
· Создание равных условий для формирования, накопления и развития человеческого капитала.
Для достижения стратегической цели «Развитие конкурентоспособной экономики инновационного типа» необходимо решить следующие задачи:
· Развитие туризма в Александровском МО.
· Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к созданию современных объектов оптово-розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг населения.
· Формирование эффективной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
· Формирование имиджа Александровского МО как округа, привлекательного для размещения инвестиций.
· Создание условий для осуществления импортозамещения и наращивания экспортного потенциала.
· Создание и развитие инновационной инфраструктуры в Александровском МО.
· Создание конкурентоспособной, устойчивой, структурно-сбалансированной промышленности, нацеленной на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции.
· Формирование современной телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее основе качественных услуг.
Финансовое обеспечение муниципальной стратегии предусмотрено в муниципальных программах Александровского МО, планируемых к реализации с 2021 года, перечень которых приведен в таблице 1.2.
[bookmark: P43]Таблица 1.2
Перечень муниципальных программ Александровского МО, реализация 
которых планируется с 2021 года
	№
	Наименование муниципальной программы
	Сроки реализации

	
	
	



	1
	2
	3

	1
	Развитие физической культуры и спорта 
	2021 – 2026 годы

	2
	Сохранение и развитие культуры 
	2021 – 2026 годы

	3
	Социальная поддержка граждан 
	2021 – 2026 годы

	4
	Развитие образования 
	2021 – 2026 годы

	5
	Управление финансами
	2021 – 2026 годы

	6
	Профилактика правонарушений 
	2021 – 2026 годы

	7
	Повышение безопасности дорожного движения 
	2021 – 2026 годы

	8
	Развитие сельского хозяйства 
	2021 – 2026 годы

	9
	Управление имуществом 
	2021 – 2026 годы

	10
	Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе
	2021 – 2026 годы

	11
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, построение (развитие) аппаратно - программного комплекса «Безопасный город»
	2021 – 2026 годы

	12
	Создание комфортных условий проживания населения
	2021 – 2026 годы

	13
	Формирование современной городской среды
	2018 – 2024 годы



Показатели достижения целей Стратегии приведены в таблицах 1.3 – 1.5.
РАЗДЕЛ 1
Таблица 1.3
Показатели достижения целей Стратегии на период с 2021 до 2023 годов
	№
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2018
	2019
	2020
	1 этап

	
	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	отчет
	отчет
	отчет
	прогноз
	прогноз
	прогноз



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Цель «Создание нового качества жизни в комфортной среде проживания»

	Задача «Совершенствование системы образования Александровского МО»

	1
	Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений
	человек
	4554
	4444
	4647
	-
	-
	-

	2
	Число учащихся, приходящихся на одного учителя
	человек
	14,10
	12,30
	13,8
	-
	-
	-

	3
	Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений
	рубли
	25025,95
	25343,54
	28362,30
	28500,00
	28550,00
	29000,00

	4
	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
	процент
	41,20
	48,90
	48,90
	-
	-
	-

	5
	Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений
	рубли
	19459,10
	19 579,79
	20790,30
	-
	-
	-

	6
	Доля детей занятых дополнительным образованием в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет
	процент
	84,20
	84,40
	84,40
	-
	-
	-

	7
	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий
	процент
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00

	8
	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста
	процент
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	9
	Доля расходов на образование в расходной части бюджета
	процент
	41,50
	44,10
	51,40
	-
	-
	-

	Задача «Совершенствование системы здравоохранения в Александровском МО и формирование здорового образа жизни»

	10
	Среднегодовая численность постоянного населения 
	человек
	46,30
	45,90
	45,50
	45,60
	45,70
	45,80

	11
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
	число лет
	74
	73
	74
	74
	74
	75

	12
	Общий коэффициент рождаемости
	число родившихся на 1000 человек населения
	10,90
	10,00
	9,80
	10,00
	10,20
	10,40

	13
	Общий коэффициент смертности
	число умерших на 1000 человек населения
	14,70
	15,70
	15,60
	15,40
	15,20
	15,00

	14
	Обеспеченность населения больничными койками
	коек на 
10 тыс. населения
	51,50
	51,80
	52,30
	53,40
	53,40
	53,40

	15
	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения
	процент
	40,90
	44,40
	46,20
	48,70
	49,70
	52,50

	16
	Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в муниципальном округе от нормативной потребности. (спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями)

	тыс. м2 на 10 тыс. населения
	6,20
	6,30
	6,40
	-
	-
	-

	Задача «Сохранение и развитие культурного и исторического наследия на территории округа»

	17
	Количество культурно-досуговых мероприятий
	единиц
	3720
	2006
	1289
	-
	-
	-

	18
	Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры
	человек
	45 633
	48 633
	140113
	-
	-
	-

	19
	Количество клубных формирований различной направленности
	единиц
	113
	118
	144
	-
	-
	-

	20
	Количество участников клубных формирований
	человек
	1490
	1575
	2030
	-
	-
	-

	21
	Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек
	человек
	235303
	241284
	170118
	-
	-
	-

	22
	Средняя книгообеспеченность (количество изданий в библиотеках/количество жителей)
	экземпляров
	6,5
	6,6
	6,9
	-
	-
	-

	23
	Количество книговыдачи
	тыс. экземпляров
	509,2
	511,7
	425,3
	-
	-
	-

	24
	Количество кинопоказов кинозала «Перспектива»
	единиц
	1 782
	1 100
	421
	-
	-
	-

	25
	Количество зрителей кинозала «Перспектива»
	человек
	12 197
	9 500
	4589
	-
	-
	-

	26
	Количество учащихся Детской школы искусств
	человек
	554
	574
	582
	-
	-
	-

	Задача «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан»

	27
	Количество проводимых мероприятий, в целях возрождения общегражданского патриотизма, верного служения Отечеству на основе казачьих традиций
	единиц
	-
	12
	15
	15
	15
	15

	28
	Количество распространенной сувенирной и полиграфической продукции антитеррористической направленности
	единиц
	-
	300
	300
	300
	300
	300

	29
	Доля образовательных учреждений округа, обеспеченных системами видеонаблюдения, в общем количестве образовательных учреждений округа
	процент
	-
	70,00
	75,00
	77,00
	81,00
	87,00

	30
	Доля населения округа, считающего состояние межнациональных отношений и межконфессиональных отношений в округе стабильным
	процент
	-
	70,00
	71,00
	72,00
	73,00
	74,00

	31
	Количество проводимых мероприятий по предупреждению этнического и религиозного экстремизма
	единиц
	-
	4
	5
	6
	7
	8

	32
	Количество благоустроенных объектов на территории Александровского муниципального округа
	единиц
	-
	-
	-
	9
	11
	12

	33
	Количества мест (площадок) ТКО, соответствующих требованиям нормативных документов
	единиц
	-
	-
	-
	30
	45
	60

	34
	Доля освещенных улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных
	процент
	-
	-
	-
	61,00
	61,00
	61,00

	Задача «Обеспечение на территории округа мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров, доступности и реабилитации для инвалидов, в том числе детей-инвалидов»

	35
	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа приоритетных объектов социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности в общем количестве приоритетных объектов социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности
	процент
	63,90
	64,50
	65,20
	-
	-
	-

	36
	Доля инвалидов (детей-инвалидов) в округе, участвующих в социокультурных и спортивных мероприятиях, в общей численности инвалидов (детей-инвалидов)
	процент
	3,40
	3,90
	4,10
	-
	-
	-

	Задача «Повышение уровня обеспеченности населения комфортным жильем»

	37
	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
	кв. метров
	21,30
	21,90
	22,30
	22,35
	22,40
	22,40

	Задача «Создание равных условий для формирования, накопления и развития человеческого капитала»

	38
	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
	рублей
	24659,70
	26111,10
	28981,30
	30021,40
	31372,30
	32784,10

	39
	Уровень регистрируемой безработицы
	процент
	0,60
	0,70
	5,8
	-
	-
	-

	40
	Доля трудоустроенных граждан в общем количестве граждан, обратившихся в поисках работы
	процент
	73,90
	73,70
	23,70
	-
	-
	-

	41
	Количество граждан в возрасте 50+, в том числе предпенсионного возраста, направленных на обучение в рамках национального проекта «Демография»
	человек
	-
	47
	48
	-
	-
	-

	Цель «Развитие конкурентоспособной экономики инновационного типа»

	Задача «Развитие туризма в Александровском МО»

	42
	Количество разработанных экскурсионных маршрутов
	единиц
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	43
	Количество посещений детских экскурсий
	человек
	500
	500
	100
	-
	-
	-

	Задача «Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к созданию современных объектов оптово-розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг населения»

	44
	Темп роста оборота розничной торговли
	процент
	103,6
	125,60
	102,40
	102,0
	102,0
	102,0

	45
	Фактическая обеспеченность населения Александровского МО площадью стационарных торговых объектов
	м2  на 1000 человек населения
	573,30
	631,90
	478,45
	480,50
	482,30
	485,40

	Задача «Формирование эффективной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства»

	46
	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения
	единиц
	180,30
	211,90
	254,20
	254,40
	254,60
	254,80

	47
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
	процент
	22,00
	22,60
	27,10
	27,30
	27,50
	27,70

	48
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
	единиц
	2712
	4480
	3357
	5374
	6026
	6554

	Задача «Формирование имиджа Александровского МО как округа, привлекательного для размещения инвестиций»

	49
	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
	процент
	118,70
	129,060
	119,80
	120,10
	120,20
	120,30

	50
	Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий
	млн. руб.

	915,20
	1261,49
	1595,90
	1611,86
	1627,98
	1644,26

	Задача «Создание условий для осуществления импортозамещения и наращивания экспортного потенциала»

	51
	Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур
	тыс. тонн
	344,20
	344,10
	216,15
	-
	-
	-

	52
	Урожайность
	ц/га
	34,30
	34,70
	21,90
	-
	-
	-

	53
	Производство (реализация) мяса 
	тыс. тонн
	7,60
	9,00
	9,00
	-
	-
	-

	54
	Производство молока
	тыс. тонн
	35,10
	39,30
	39,50
	-
	-
	-

	55
	Индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах
	процент
	100,50
	106,20
	103,80
	103,90
	104,30
	104,30

	Задача «Создание и развитие инновационной инфраструктуры в Александровском МО»

	56
	Количество созданных Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
	шт.
	0
	2
	4
	-
	-
	-

	57
	Количество детей, охваченных дополнительным образованием на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
	человек
	0
	200
	847
	-
	-
	-

	Задача «Создание конкурентоспособной, устойчивой, структурно-сбалансированной промышленности, нацеленной на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции»

	58
	Объем отгруженных товаров собственного производства по промышленным видам деятельности
	млн. руб.
	557,10
	483,30
	476,30
	481,10
	487,40
	494,20

	59
	Изменение объема отгруженных товаров собственного производства по промышленным видам деятельности
	процент
	110,10
	86,70
	98,60
	101,00
	101,30
	101,40

	60
	Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики (нарастающим итогом)
	человек
	1046
	1116
	1192
	1268
	1344
	1420

	Задача «Формирование современной телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее основе качественных услуг»

	61
	Доля населения Александровского МО имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре
	процент
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	62
	Доля муниципальных услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг
	процент
	23,70
	22,07
	24,80
	25,00
	25,20
	25,40


Таблица 1.4
Показатели достижения целей Стратегии на период с 2024 до 2029 годов
	№
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2 этап

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	
	
	
	прогноз
	прогноз
	прогноз
	прогноз
	прогноз
	прогноз



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Цель «Создание нового качества жизни в комфортной среде проживания»

		Задача «Совершенствование системы здравоохранения в Александровском МО и формирование здорового образа жизни»

	1
	Среднегодовая численность постоянного населения 
	человек
	45,90
	46,00
	46,20
	46,20
	46,20
	46,20

	2
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
	число лет
	75
	76
	76
	76
	76
	77

	3
	Общий коэффициент рождаемости
	число родившихся на 1000 человек населения
	10,40
	10,60
	10,80
	11,00
	11,00
	11,00

	4
	Общий коэффициент смертности
	число умерших на 1000 человек населения
	15,00
	14,80
	14,60
	14,40
	14,20
	14,00

	5
	Обеспеченность населения больничными койками
	коек на 
10 тыс. насел.
	53,40
	53,40
	53,40
	53,40
	53,40
	53,40

	Задача «Создание равных условий для формирования, накопления и развития человеческого капитала»

	6
	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
	рублей
	32784,10
	33538,13
	33538,13
	33873,51
	34550,00
	34550,00

	Задача «Формирование эффективной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства»

	7
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
	единиц
	7050
	7050
	7050
	7050
	7050
	7050

	Задача «Создание условий для осуществления импортозамещения и наращивания экспортного потенциала»

	8
	Индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах
	процент
	104,30
	104,30
	104,30
	104,30
	104,30
	104,30

	Задача «Создание конкурентоспособной, устойчивой, структурно-сбалансированной промышленности, нацеленной на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции»

	9
	Объем отгруженных товаров собственного производства по промышленным видам деятельности
	млн. руб.
	500,62
	507,13
	514,23
	520,40
	527,17
	534,54

	10
	Изменение объема отгруженных товаров собственного производства по промышленным видам деятельности
	процент
	101,30
	101,30
	101,40
	101,20
	101,30
	101,40

	11
	Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики (нарастающим итогом)
	человек
	1496
	1496
	1496
	1496
	1496
	1496

	Задача «Формирование современной телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее основе качественных услуг»

	12
	Доля населения Александровского МО имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре
	процент
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	13
	Доля муниципальных услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг
	процент
	25,60
	25,80
	26,00
	26,20
	26,40
	26,60


Таблица 1.5
Показатели достижения целей Стратегии на период с 2030 до 2035 годов
	№
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	3 этап
	4 этап

	
	
	
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	
	прогноз
	прогноз
	прогноз
	прогноз
	прогноз
	прогноз



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Цель «Создание нового качества жизни в комфортной среде проживания»

	Задача «Совершенствование системы здравоохранения в Александровском МО и формирование здорового образа жизни»

	1
	Среднегодовая численность постоянного населения 
	человек
	46,40
	46,60
	46,60
	46,60
	46,60
	46,60

	2
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
	число лет
	77
	77
	78
	78
	78
	78

	3
	Общий коэффициент рождаемости
	число родившихся на 1000 человек населения
	11,20
	11,40
	11,60
	11,80
	12,00
	12,00

	4
	Общий коэффициент смертности
	число умерших на 1000 человек населения
	13,80
	13,60
	13,40
	13,20
	13,00
	13,00

	5
	Обеспеченность населения больничными койками
	коек на 10 тыс. насел.
	53,40
	53,40
	53,40
	53,40
	53,40
	53,40

	Задача «Создание равных условий для формирования, накопления и развития человеческого капитала»

	6
	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
	рублей
	34999,15
	35454,14
	35454,14
	35879,59
	35879,59
	35879,59

	Цель «Развитие конкурентоспособной экономики инновационного типа»

	Задача «Формирование эффективной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства»

	7
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
	единиц
	7050
	7050
	7050
	7050
	7050
	7050

	Задача «Создание условий для осуществления импортозамещения и наращивания экспортного потенциала»

	8
	Индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах
	процент
	104,30
	104,30
	104,30
	104,30
	104,30
	104,30

	Задача «Создание конкурентоспособной, устойчивой, структурно-сбалансированной промышленности, нацеленной на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции»

	9
	Объем отгруженных товаров собственного производства по промышленным видам деятельности
	млн. руб.
	541,50
	548,53
	556,20
	562,88
	570,20
	578,18

	10
	Изменение объема отгруженных товаров собственного производства по промышленным видам деятельности
	процент
	101,30
	101,30
	101,40
	101,20
	101,30
	101,40

	11
	Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики (нарастающим итогом)
	человек
	1496
	1496
	1496
	1496
	1496
	1496

	Задача «Формирование современной телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее основе качественных услуг»

	12
	Доля населения Александровского МО имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре
	процент
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	13
	Доля муниципальных услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг
	процент
	26,60
	26,80
	27,00
	27,00
	27,00
	27,00
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[bookmark: _Toc18312993][bookmark: _Toc83991591]РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА ОБЪЕКТОВ НОРМИРОВАНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ
Перечень областей нормирования приведен в таблице 2.1.
Таблица 2.1 
Структура объектов нормирования и расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
	Области нормирования
	Показатель (название)
	Перечень возможных объектов
	Единица измерения
	Показатель максимальной доступности, единица измерения



	1
	2
	3
	4
	5

	1. Объекты образования

	1.1. Объекты общего среднего и дошкольного образования

	Объекты дошкольных образовательных организации
	Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей (0 - 3 года)
	Ясли, детский сад-ясли, семейный детский сад
	Количество мест в ДОО для детей в возрасте 0 - 3 года на 1 тыс. жителей
	Не более 30 минут

	Объекты дошкольных образовательных организации
	Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях детей 
(3 - 7 лет)
	Детский сад, семейный детский сад
	Количество мест в ДОО для детей в возрасте 3 - 7 лет на 1 тыс. жителей
	Не более 30 минут

	Объекты дошкольных образовательных организации
	Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях детей (0 - 7 лет)
	Дошкольные образовательные организации всех типов
	Количество мест в ДОО для детей в возрасте 0 - 7 лет на 1 тыс. жителей
	Не более 30 минут

	Объекты общеобразовательных организаций начального и среднего образования
	Обеспеченность местами в организациях общего начального образования
	Начальная школа (1 - 4 классы), подразделение или филиал начального образования в рамках общеобразовательных школ. 
Школа основного образования (5 - 11 классы), подразделение или филиал основного образования в общеобразовательной школе
	Количество мест в общеобразовательных организациях начального и среднего образования на 1 тыс. жителей
	Не более 30 минут

	1.2. Объекты дополнительного образования детей

	Объекты организаций дополнительного образования
	Обеспеченность местами в организациях дополнительного образования
	Школы искусств, спортивные школы, секции и кружки искусств и ремесел, спортивные секции и кружки, секции и кружки профессиональной подготовки
	Общее количество мест в организациях дополнительного образования для детей 6 - 18 лет на 1 тыс. жителей
	Не более 30 минут

	2. Объекты физической культуры и массового спорта

	Плавательные бассейны
	Обеспеченность населения плавательными бассейнами
	Бассейны, а также плавательные дорожки в физкультурно-оздоровительных комплексах и спортивных комплексах, доступных для массового посещения
	Обеспеченность населения плавательными бассейнами, 
единиц на Александровский МО 
	Рекомендуемая транспортная доступность – не более 90 минут общественным транспортом

	Стадионы с трибунами на 1500 мест и более
	Обеспеченность населения стадионами с трибунами на 1500 мест и более
	Стадионы всех видов с трибунами на 1500 мест и более
	Обеспеченность населения стадионами, ед. на Александровский МО
	Рекомендуемая транспортная доступность – не более 90 минут общественным транспортом

	Плоскостные спортивные сооружения
	Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом
	Хоккейные коробки, баскетбольные, волейбольные, универсальные площадки, поля для мини-футбола
	Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями, м2 территории объектов на 1 тыс. жителей
	Рекомендуемая транспортная доступность – не более 90 минут общественным транспортом

	Спортивные залы
	Обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичного занятия физкультурой и массовым спортом
	Площадки воркаута, хоккейные коробки, баскетбольные, волейбольные, универсальные площадки, поля для мини-футбола
	Уровень обеспеченности населения спортивными залами, м2 площади залов на 1 тыс. жителей
	Рекомендуемая пешеходная доступность не более 1000 м

	3. Объекты культуры

	3.1. Организации библиотечного обслуживания

	Объекты библиотечного обслуживания
	Обеспеченность населения муниципальными библиотеками
	Неспециализированные библиотеки муниципальной сети
	Уровень обеспеченности населения муниципальными библиотеками, количество единиц хранения на 1 тыс. жителей
	Не более 1 часа

	3.2. Организации в сферах культуры и искусства

	Учреждения культуры клубного типа
	Обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа
	Центр народного творчества; дворец культуры, дом культуры (филиал), сельский дом культуры; центр культурного развития, национально-культурный центр
	Обеспеченность учреждениями культуры клубного типа, мест на 1 тыс. жителей
	Не более 1 часа

	Кинотеатры и кинозалы
	Обеспеченность населения кинозалами (кинотеатрами)
	Площадки кинопоказа всех форм собственности: зал в кинотеатре; зал в учреждениях культуры
	Обеспеченность населения кинозалами, объектов на 
10 тыс. жителей
	Не более 1 часа

	Музеи
	Обеспеченность населения музеями
	Объекты специализированных организаций, осуществляющие функции по хранению, сохранности и популяризации предметов и коллекций, отнесенных к культурному наследию Музейного Фонда Российской Федерации
	Уровень обеспеченности населения музеями, ед. на округ
	1 час

	4. Объекты здравоохранения

	Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в экстренной форме вне пределов медицинской организации
	Обеспеченность населения организациями, оказывающими медицинскую помощь в экстренной форме вне пределов медицинской организации
	Станция скорой медицинской помощи; отделение скорой медицинской помощи (больниц, больниц скорой медицинской помощи, поликлиник) с собственным парком автомобилей скорой медицинской помощи
	Количество станций или отделений скорой медицинской помощи, ед. на 50000 жителей
	Не должно превышать 20 минут с момента ее вызова

	Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в неотложной форме вне пределов медицинской организации
	Обеспеченность населения организациями, оказывающими медицинскую помощь в неотложной форме вне пределов медицинской организации
	Отделения и пункты неотложной медицинской помощи поликлиник и больниц с собственным парком автомобилей скорой медицинской помощи
	Количество станций или отделений неотложной медицинской помощи, ед. на 50000 жителей
	20 минут

	Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в экстренной и неотложной форме в пределах медицинской организации
	Обеспеченность населения объектами, оказывающими медицинскую помощь в экстренной и неотложной форме обслуживаемых специальным медицинским транспортом
	Отделения экстренной и неотложной помощи в составе медицинских учреждений различного вида и профиля
	Количество объектов, оказывающих медицинскую помощь в экстренной и неотложной форме в пределах медицинских организаций, ед. на Александровский МО
	Не более 60 минут

	Медицинские организации, обеспечивающие прием населения для оказания медицинскую помощь в неотложной форме
	Обеспеченность медицинскими объектами, обеспечивающими прием населения для оказания помощи в неотложной форме
	Травматологические пункты; дежурные медицинские пункты и поликлиники, отделения больниц; дежурные стоматологические пункты, поликлиники, отделения больниц; фельдшерско-акушерские пункты
	Количество медицинских объектов для оказания помощи в неотложной форме, 
ед. на Александровский МО
	Не более 120 минут

	Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях
	Обеспеченность населения объектами лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях
	Краевая, республиканская, областная больница. Участковые, городские, районные больницы. Детская больница. Инфекционная, детская инфекционная больница
	Уровень обеспеченности населения объектами медицинских организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, коек на 1 000 жителей
	-

	Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях (кроме диспансеров)
	Обеспеченность населения местами в лечебно-профилактических амбулаториях, за исключением специализированных диспансеров
	Амбулатория, центр врачебной практики (семейной медицины). Поликлиника, детская поликлиника, стоматологическая поликлиника, детская стоматологическая поликлиника, центр консультативно-диагностический и т.д.
	Уровень обеспеченности населения амбулаторными лечебно-профилактическими объектами, посещений на 1 тыс. жителей
	Не более 30 минут

	Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в условиях специализированных диспансеров
	Обеспеченность населения местами в лечебно-профилактических специализированных диспансерах
	Диспансер 
психоневрологический, наркологический, кожно-венерологический, противотуберкулезный, онкологический
	Уровень обеспеченности населения местами в лечебно-профилактических специализированных диспансерах, мест на 1 тыс. жителей
	Рекомендуемая транспортная доступность не более 2 часов общественным транспортом

	5. Объекты связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

	Объекты бытового обслуживания населения и торговли
	Обеспеченность населения объектами бытового обслуживания населения и торговли
	Магазины всех видов; дома быта; предприятия бытового обслуживания населения
	Уровень обеспеченности населения объектами бытового обслуживания и торговли, м2 (общей площади) /1 тыс. жителей
	30 минут

	Предприятия общественного питания
	Обеспеченность населения предприятиями общественного питания
	Столовые; кафе; рестораны; иные предприятия общественного питания, доступные без ограничений
	Уровень обеспеченности населения предприятиями общественного питания, мест/1 тыс. жителей
	30 минут

	Объекты почтовой связи
	Обеспеченность населения объектами почтовой связи
	почтамт, отделение почтовой связи
	Уровень обеспеченности населения объектами почтовой связи, ед. на населенный пункт
	30 минут

	Объекты экстренной телефонной связи
	Обеспеченность населения объектами экстренной телефонной связи в пределах населенного пункта
	Зона устойчивого приема-передачи сигнала станции сотовой связи; Общественные телефоны экстренной связи
	Уровень обеспеченности населения объектами почтовой связи, ед. на населенный пункт
	15 минут

	6. Объекты благоустройства и озеленения

	Объекты озеленения на территориях общего пользования населенных пунктов
	Суммарная обеспеченность населения населенных пунктов озелененными территориями общего пользования
	Парки, сады, зоны отдыха; аллеи, бульвары, скверы; озелененные пешеходные зоны; газоны
	Обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования (всех видов), м2 на жителя
	Рекомендуемая пешеходная доступность не 15 минут

	Объекты благоустройства и озеленения рекреационных территорий
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий (населенных пунктов)
	Парки, лесопарки, городские леса
	Обеспеченность населения озелененными рекреационными территориями, % 
от площади Александровского МО
	Рекомендуемая пешеходная доступность не 45 минут

	Объекты благоустройства и озеленения жилых территорий
	Обеспеченность населения общественными пространствами
	Парки, скверы, сады, зоны отдыха; детские площадки; общественные пространства
	Обеспеченность населения общественными пространствами, м2 на жителя
	-

	Специализированные объекты благоустройства жилых территорий
	Обеспеченность населения специализированными объектами благоустройства
	Общественные туалеты
	Обеспеченность населения туалетами в общественных пространствах, ед. на 1 тыс. посетителей общественных пространств
	Не более 750

	7. Объекты энергетики (электро- и газоснабжения поселений)

	Объекты электроснабжения населения
	Обеспеченность населения электрической энергией
	Региональные объекты: объекты генерации электрической энергии, объекты магистральной сети. Местные объекты: объекты генерации электрической энергии (мини-ТЭС), объекты распределительной сети (РП, ТП), осуществляющие передачу энергии конечному потребителю
	Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий (коттеджей), Вт/м2
	-

	Объекты газоснабжения населения
	Обеспеченность населения природным газом
	Объекты распределительной сети, осуществляющие передачу энергии конечному потребителю (пункты редуцирования газа, газопроводы низкого, среднего давления)
	Усредненный показатель удельного расхода природного газа, м3/чел. в месяц
	-

	8. Объекты тепло- и водоснабжения населения, водоотведения

	Объекты теплоснабжения
	Обеспечение населения тепловой энергией (для нужд отопления, вентиляции горячего водоснабжения)
	Объекты централизованной системы теплоснабжения, осуществляющие выработку и подачу тепловой энергии конечному потребителю
	Усредненный показатель -удельного теплопотребления, ккал/час на 1 м2 общей площади
	-

	Объекты водоснабжения
	Обеспечение населения водой питьевого качества на хозяйственно-питьевые нужды и пожаротушение
	Объекты централизованной системы водоснабжения, осуществляющие отбор и подачу воды конечному потребителю
	Усредненный показатель удельного водопотребления, л/чел. в сутки
	-

	Объекты водоотведения
	Обеспечение населения сбором, отводом и очисткой бытовых стоков
	Объекты централизованной системы водоотведения, осуществляющие сбор, отвод и очистку бытовых стоков
	Усредненный показатель удельного водоотведения, л/чел. в сутки
	-

	9. Объекты автомобильного транспорта

	9.1. Автомобильные дороги регионального, межмуниципального, местного значения, уличная дорожная сеть

	Обеспеченность населения автомобильными дорогами местного значения общего пользования
	Плотность автодорог регионального и межмуниципального значения
	Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
	Км/км2 площади Александровского МО
	-

	Доля автодорог с твердым покрытием всех категорий в общей протяженности автодорог всех видов
	Доля автодорог с твердым покрытием всех видов
	Автомобильные дороги с твердым покрытием
	Процент от общей протяженности, %
	-

	Обеспеченность населения улично- дорожной сетью общего пользования
	Плотность автодорог регионального и межмуниципального значения
	Улицы, автомобильные дороги
	Протяженность автодорог регионального и межмуниципального значения относительно плотности населения, км/1 тыс. жителей
	5

	Обеспеченность населения велодорожками всех типов в пределах населенных пунктов
	Плотность сети велодорожек в однополосном исполнении в границах городских населенных пунктов
	Велодорожки
	Км/км2 площади населенных пунктов
	-

	Обеспеченность населения личным автотранспортом
	Уровень автомобилизации
	-
	Количество ед. личного автотранспорта на 1 тыс. жителей, при этом число мотоциклов и мопедов не учитывается в расчете уровня автомобилизации 
	-

	Обеспеченность населения местами постоянного и временного хранения личного автотранспорта
	Количество машино-мест для постоянного и временного хранения личного транспорта для многоквартирной застройки
	Гаражи, стоянки
	Количество машино-мест, ед. на 1 тыс. личных автомобилей
	Дифференцированный показатель в зависимости от типа застройки

	10. Объекты архивного фонда

	Объекты пользования, хранения архивных данных
	Количество на муниципальный округ
	Не регламентируется
	Количество на муниципальный округ, единиц
	-

	11. Жилые дома муниципальной собственности, помещений муниципального жилищного фонда

	Жилые дома муниципальной собственности, помещения муниципального жилищного фонда
	Обеспеченность населения жилыми домами муниципальной собственности, помещениями муниципального жилищного фонда
	Не регламентируется
	Уровень обеспеченности населения жилыми домами муниципальной собственности, помещениями, помещениями муниципального жилищного фонда, м2 на 1 жителя
	-

	12. Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

	12.1. Объекты обеспечения пожарной безопасности, организации деятельности аварийно-спасательных служб и безопасности людей на водных объектах

	Объекты пожарной охраны 
	Обеспеченность населения объектами пожарной охраны (пожарными депо)
	Пожарные депо, точки размещения пожарной авиации
	Количество депо, количество автомобилей на 1 тыс. жителей
	

	Объекты противопожарного водоснабжения
	Обеспеченность населения объектами противопожарного водоснабжения
	Пожарные водоемы, пожарные хранилища, гидранты пожарного водопровода
	Количество объектов 
	

	Здания для организации деятельности аварийно-спасательных служб
	Обеспеченность населения аварийно-спасательными службами
	Отдельно стоящие здания, специально оборудованные помещения
	Количество объектов на 1000 жителей
	-

	Санитарные посты на водных объектах
	Обеспеченность населения санитарными постами на водных объектах
	Санитарный пост
	Количество постов на 1 тыс. отдыхающих
	500

	Посты спасателей и сотрудников МЧС на водных объектах
	Обеспеченность населения постами спасателей и сотрудников МЧС на водных объектах
	Пост спасателей и сотрудников МЧС
	Количество постов на 1 тыс. отдыхающих
	200

	12.2. Объекты гражданской обороны

	Защитные сооружения гражданской обороны
	Обеспеченность населения объектами сооружений гражданской обороны
	Убежища и укрытия
	Уровень обеспеченности объектами сооружений гражданской обороны, % от общей численности населения
	6

	12.3. Объекты защиты от опасных геологических процессов и природных явлений

	Сооружения инженерной защиты от опасных геологических процессов
	Обеспеченность населения объектами защиты от опасных геологических процессов
	Противооползневые, противолавинные, берегоукрепительные сооружения, валы, дамбы
	-
	-

	Сооружения инженерной защиты от затопления и подтопления
	Обеспеченность населения объектами защиты от затопления и подтопления
	Обвалование, искусственная подсыпка грунта, сооружения регулирования отвода поверхностного стока
	-
	-

	13. Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

	Объекты сбора твердых коммунальных отходов (ТКО)
	Обеспеченность населения объектами утилизации ТКО, в том числе объектами раздельного сбора и накопления ТКО
	Контейнерные площадки сбора ТКО; точки раздельного сбора ТКО
	Обеспеченность населения услугами по сбору ТКО, кг в год на 1 жителя.
Обеспеченность населения услугами по сбору ТКО, м3 в год на 1 жителя
	-

	14. Объекты захоронения, организации ритуальных услуг

	Места захоронения
	Обеспеченность населения местами захоронения умерших
	Места на кладбищах, доступные к захоронению; места, доступные для захоронения урнами; колумбарий
	Уровень обеспеченности населения местами захоронения умерших, га на 1 тыс. жителей
	Рекомендуемая транспортная доступность не более 30 минут общественным транспортом

	15. Охрана окружающей среды

	Не установлен
	Не установлен
	Здания административные, в том числе лаборатории, осуществляющие 
контроль за состоянием окружающей среды
	Уровень обеспеченности
	-

	Не установлен
	Не установлен
	Значения допустимых уровней воздействия на окружающую среду и человека по функциональным зонам
	Шумовое воздействие, дБа
	-

	
	
	
	Загрязнение атмосферного воздуха, предельно допустимая концентрация
	-

	
	
	
	Электромагнитное излучения от электротехнических объектов, предельно допустимый уровень
	-

	Не установлен
	Не установлен
	Не установлен
	Допустимый уровней радиационного воздействия на среду и человека при отводе земельных участков под застройку
	-

	16. Инженерная подготовка территории

	Показатели не нормируются


  

РАЗДЕЛ 2
[bookmark: _Toc18312994][bookmark: _Toc83991592]РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ТЕРРИТОРИИ
[bookmark: _Toc83991593]3.1 Типы дифференциации территорий нормирования
В зависимости от градостроительного окружения, размеров территории и других факторов, при подготовке ГП, ПЗЗ и ДПТ, необходимо учитывать вариантность применения объектов нормирования. Для этого в НГП выполнена дифференциация территории муниципального образования.
Дифференциация населенных пунктов, входящих в состав Александровского МО, выполнена с учетом неравномерности в планировочной структуре, градостроительном освоении и морфологии застройки, уровне экономического и хозяйственного развития, транспортной доступности. В НГП установлена зависимость показателей минимальной обеспеченности объектами и максимальной их доступности от типа территории, характера ее освоения, системы расселения, исторической ценности и так далее.
Схема дифференциации по типам населенных пунктов приведена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1
Схема дифференциации по типам населенных пунктов
[image: C:\Users\Ovchinnikov\Desktop\Отчёт.jpg]
Разделение на населенные пункты приведено в соответствии с постановлением Думы Ставропольского края о законе Ставропольского края «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Александровского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Александровского района Ставропольского края» от 30.01.2020 № 1716-VI ДСК:
1) село Александровское;
2) хутор Всадник;
3) село Грушевское;
4) поселок Дубовая Роща;
5) село Калиновское;
6) хутор Конный;
7) хутор Красный Чонгарец;
8) село Круглолесское;
9) хутор Ледохович;
10) поселок Лесная Поляна;
11) поселок Малостепновский;
12) поселок Новокавказский;
13) хутор Петровка;
14) хутор Репьевая;
15) хутор Розлив;
16) село Саблинское;
17) село Садовое;
18) село Северное;
19) хутор Средний;
20) хутор Харьковский;
21) хутор Чепурка.
Дифференциация по типу сельской среды
На территории жилых образований выделены 2 типа сельской среды: малоэтажная многоквартирная с блокированными домами и зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами.
Дифференциация по характеру планируемого освоения территории
При подготовке документации по планировке территории необходимо применять дифференцированные коэффициенты к основным, установленным НГП, показателям минимальной обеспеченности объектами и их максимальной доступности.
Данные коэффициенты установлены для следующих видов освоения территории:
· нового строительства на участках, свободных от застройки;
· комплексного освоения застроенной территории в рамках КРТ;
· локальной реконструкции (реновации) территории.

РАЗДЕЛ 3
[bookmark: _Toc19471890][bookmark: _Toc83991594]РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МО
[bookmark: _Toc83991595][bookmark: _Toc70590172][bookmark: _Toc18313006]4.1 Обоснование расчетных показателей обеспеченности и расчетных показателей доступности для объектов образования
Всеобщим средним образованием требуется обеспечить всех детей в возрасте от 7 до 16 лет и некоторую долю детей в возрасте 17 – 18 лет. Возможности дошкольного образования следует предоставлять определенному количеству детей в возрасте 3 – 7 лет, а также детям в ясельном возрасте 0 – 3 года. Для завершения среднего образования следует предусматривать места в средних профессиональных учебных заведениях детям в возрасте 17 – 19 лет, которые выбрали профессиональное образование после 9 класса.
Перечень образовательных организаций приведен в таблице 4.1.
Таблица 4.1
Перечень образовательных организаций Александровского МО
	№ 
	Полное и краткое наименование учреждения
	Адрес местонахождения учреждения
	Проектная мощность,
мест 
	Общее количество
обучающихся,
человек

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	 4
	 5

	1
	МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза И.И. Тенищева»
	с. Александровское,
ул. Карла Маркса, 85
	530
	913

	2
	МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2»
	с. Александровское,
ул. Красноармейская, 218
	550
	813

	3
	МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3»
	х. Средний, 
ул. Школьная, 38
	328
	122

	4
	МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 4»
	с. Северное, 
ул. Школьная, 1
	350
	333

	5
	МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5 имени Героя Советского Союза 
А.В. Зацепина»
	с. Круглолесское, 
ул. Комсомольская, 10
	350
	321

	6
	МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6 имени полного кавалера ордена Славы 
Н.В. Овчинникова»
	с. Саблинское, 
ул. Лещенко, 48
	350
	309

	7
	МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 7 имени полного кавалера ордена Славы 
Н.Г. Ситникова»
	с. Калиновское, 
ул. Глазкова, 208
	600
	276

	8
	МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 8»
	с. Грушевское, 
ул. Ленина, 66/1
	480
	329

	9
	МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 9»
	п. Новокавказский, 
ул. Средняя, 28
	320
	192

	10
	МОУ «Основная общеобразовательная школа 
№ 11»
	с. Александровское, 
ул. Ленинская, 171
	113
	251

	11
	МОУ «Основная общеобразовательная школа 
№ 12»
	п. Дубовая Роща, 
ул. Новая, 1
	60
	35

	12
	МОУ «Основная общеобразовательная школа 
№ 13»
	х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16
	160
	71

	13
	МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 16»
	с. Александровское, 
ул. Дубовая, 47 Б
	650
	682

	14
	МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»
	с. Александровское,
ул. Карла Маркса, 44
	71
	72

	15
	МДОУ «Детский сад № 2 «Юбилейный»
	с. Александровское, 
ул. Карла Маркса, 91
	74
	58

	16
	МДОУ «Детский сад № 3 «Аленушка»
	с. Александровское, 
ул. Комарова, 5
	76
	100

	17
	МДОУ «Детский сад № 4 «Березка»
	с. Александровское, 
ул. Заводская, 4
	48
	51

	18
	МДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка»
	с. Александровское, 
ул. Первомайская, 8
	40
	44

	19
	МДОУ «Детский сад № 7 «Светлячок»
	с. Александровское, 
ул. Некрасова, 36
	54
	44

	20
	МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей № 8 «Матрешка»
	с. Александровское,
ул. Дубовая, 47б, корпус 1
	76
	92

	21
	МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей № 9 «Радуга»
	с. Александровское,
ул. Красноармейская 616
	72
	43

	22
	МДОУ «Детский сад № 10 «Буратино»
	с. Александровское, 
ул. Карла Маркса, 5
	60
	58

	23
	МДОУ «Детский сад № 12 «Незабудка»
	с. Саблинское, 
ул. Первомайская, 41 А
	85
	78

	24
	МДОУ «Детский сад № 14 «Калинка»
	с. Калиновское, 
ул. Глазкова, 377
	29
	16

	25
	МДОУ «Детский сад № 15 «Малышок»
	с. Александровское, 
ул. Гагарина, 4
	20
	24

	26
	МДОУ «Детский сад № 16 «Солнышко»
	с. Северное, ул. Мира, 18
	54
	47

	27
	МДОУ «Детский сад № 16- а «Теремок»
	с. Северное, ул. Широкая, 53
	49
	48

	28
	МДОУ «Детский сад № 17 «Солнышко»
	с. Грушевское, 
ул. Кирова, 69/1
	75
	50

	29
	МДОУ «Детский сад № 18 «Тополек»
	с. Калиновское, 
ул. Глазкова, 183
	99
	54

	30
	МДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 20 «Рябинушка»
	с. Александровское, 
ул. Войтика, 35
	237
	231

	31
	МДОУ «Детский сад № 23 «Елочка»
	пос. Новокавказский, 
ул. Школьная, 4
	99
	94

	32
	МДОУ «Детский сад № 29 «Золотой ключик»
	с. Садовое, ул. Ленина, 222А
	22
	18

	33
	МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением эстетико-экологического развития воспитанников № 31 «Ручеек»
	с. Александровское, 
ул. Советская, 104
	112
	83

	34
	МДОУ «Детский сад № 32 «Колосок»
	с. Круглолесское, 
ул. Московская, 6
	48
	67

	35
	МДОУ «Детский сад № 33 «Звездочка»
	с. Александровское, 
ул. Пушкина, 81
	205
	196

	36
	МДОУ «Детский сад № 34 «Фиалка»
	с. Александровское, 
ул. Пионерская, 94
	47
	55


Перечень организаций дополнительного образования детей приведен в таблице 4.2.


Таблица 4.2
Перечень организаций дополнительного образования детей
	№ 
	Полное и краткое наименование учреждения
	Адрес местонахождения учреждения
	Проектная мощность,
мест
	Общее количество
обучающихся (воспитанников),
человек

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	 4
	 5

	1
	МОУ ДОД «Центр детского творчества»
	с. Александровское,
ул. Карла Маркса, 67
	40
	40

	2
	МБУ ДО «Детская художественная школа»
	с. Александровское,
ул. Карла Маркса, 77
	176
	176

	3
	МБУ ДО «Детская музыкальная школа»
	с. Александровское,
ул. Карла Маркса, 44
	380
	402


[bookmark: _Toc83991596]4.1.1 Объекты общего среднего и дошкольного образования
[bookmark: _Toc83991597]4.1.1.1 Объекты дошкольных образовательных организаций
Показатели (название)
А) Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) детей в возрастной группе 0 – 3 года;
Б) Обеспеченность местами ДОО детей в возрастной группе 3 – 7 года;
В) Обеспеченность местами в ДОО детей в возрастной группе 0 – 7 лет.
Показатель, единица измерения
Количество мест в ДОО на 1 тыс. жителей.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 (приложение: Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования).
Расчет минимально допустимого уровня обеспеченности местами в учреждениях среднего и среднего профессионального образования, дошкольных образовательных учреждениях основан на данных о численности населения в определенных возрастных группах. Данные по численности населения взяты с официального сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу (https://stavstat.gks.ru/folder/28386).
Проектная суммарная вместимость дошкольных образовательных организаций 1681 места, 1551 детей фактически посещает ДОО.
Фактическая обеспеченность – около 37 мест в ДОО на 1 тыс. жителей.
Показатель минимально допустимой обеспеченности детей местами в дошкольных образовательных организациях определяется по формуле 4.1:
Qmin = N0-3 * k1 + N3-7* k2 (4.1)
где:
Qmin – общее минимальное количество мест в детских дошкольных учреждениях на 1 тыс. жителей;
N0-3 – численность детей в возрасте 0 – 3 года на 1 тыс. жителей;
k1 – коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе 0 – 3 года местами в дошкольных образовательных организациях. Определяется с учетом рекомендаций уполномоченного органа. Рекомендуемые значения коэффициента устанавливаются в пределах 0,1 – 0,5.
N3-7 – численность детей в возрасте 3 – 7 лет на 1 тыс. жителей;
K2 – коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе местами в дошкольных образовательных организациях. Определяется с учетом рекомендаций СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (приложение Д), имеющегося дефицита мест и фактической потребности по данным органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ОМСУ, уполномоченного по вопросам образования (далее – уполномоченный орган).
Рекомендуемые значения коэффициента устанавливаются в пределах 0,65 – 0,85. 
По данным Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 2020 год наблюдается следующая пропорция:
· детей в возрасте 0-3 года – 3,5 % от общей численности населения (в среднем по РФ около 4,3 %);
· детей в возрасте 3-7 лет – 3,7 % от общей численности городского населения, 6,4 % от общей численности сельского населения (в среднем по РФ около 6,3 %).
Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях в соответствии с формулой 4.1:
37 * 0,5 + 36 * 0,65 = 41,9 
мест в ДОО на 1 тыс. жителей в сельских населенных пунктах.
На основании проведенных расчетов предлагается установить следующие показатели:
А.1) Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях детей в возрастной группе 0 – 3 года в сельских населенных пунктах – 19 мест в ДОО на 
1 тыс. жителей;
Б.1) Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях детей в возрастной группе 3 – 7 года в сельских населенных пунктах – 23 места в ДОО на 
1 тыс. жителей;
В.1) Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях детей в возрастной группе 0 – 7 года в сельских населенных пунктах – 42 места в ДОО на 
1 тыс. жителей.
В соответствии с Письмом Минобрнауки России от 04.05.2016 № № АК-950/02 рекомендуется при принятии решений по оптимальному размещению на территории субъектов Российской Федерации объектов социальной сферы необходимо учитывать следующие рекомендацию: для реализации общеобразовательных программ дошкольного образования установить не менее одной дошкольной образовательной организации в сельской местности на 62 воспитанника.
Показатель максимальной доступности 
Устанавливается пешеходная доступность не более 30 минут с использованием транспорта.
[bookmark: _Toc83991598]4.1.1.2 Объекты общеобразовательных организаций начального и среднего образования 
Показатель (название)
А) Обеспеченность местами в учреждениях начального и среднего образования;
Б) Обеспеченность местами в школах-интернатах или иных учреждениях, не требующих ежедневного посещения.
Показатель, единица измерения
А) Количество мест в общеобразовательных организациях на 1 тыс. жителей;
Б) Обеспеченность местами в школах-интернатах или иных учреждениях, не требующих ежедневного посещения.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № № АК-950/02 (приложение: Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования). 
Расчет минимально допустимого уровня обеспеченности местами в учреждениях среднего и среднего профессионального образования, дошкольных образовательных учреждениях основан на данных о численности населения в определенных возрастных группах. Данные по численности населения взяты с официального сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу (https://stavstat.gks.ru/folder/28386).
Проектная суммарная вместимость учреждений начального и среднего образования 4972 место, 4719 детей фактически посещает общеобразовательные организации.
Фактическая обеспеченность – около 110 мест в общеобразовательных организациях на 
1 тыс. жителей, включая негосударственные общеобразовательные организации.
В формулу потребности в местах в учреждениях среднего образования может быть введен коэффициент допустимой доли обучающихся во вторую смену в том случае, если в документах стратегического планирования не декларирован 100 % переход к обучению в одну смену. В результате может быть получен показатель минимальной обеспеченности местами в средней школе в расчете на 1000 детей школьного возраста.
Расчетные формулы выполнены с учетом рекомендаций СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, Приложение Д.
Показатель минимально допустимой обеспеченности детей местами в учреждениях среднего образования определяется по формуле 4.2:
Qmin = N7-16 * k1 + N17-18 * k2  (4.2)
где:
Qmin – общее минимальное количество мест в организациях среднего образования на 1 тыс. жителей;
N7-16 – общая численность детей в возрасте 7 – 16 лет на 1 тыс. жителей;
k1 – коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе 7 – 16 лет местами в организациях среднего образования. Определяется с учетом рекомендаций приложения Д 
СП 42.13330.2016.  Рекомендуемое значения коэффициента – не ниже 1,0.
N17-18 – численность детей в возрасте 17 – 18 лет;
k2 – коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе 17 – 18 лет местами в организациях среднего образования. Определяется с учетом рекомендаций СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, уполномоченного органа. Рекомендуемые значения коэффициента устанавливаются в пределах 0,5 – 0,75. Для расчетов принимается 0,75. Рекомендуемые значения коэффициента устанавливаются в пределах 0,65 – 0,85. 
По данным Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 2020 год наблюдается следующая пропорция:
· детей в возрасте 7 – 16 лет – 15,3 % от общей численности городского населения, 11,4 % от общей численности сельского населения (в среднем по РФ около 10,4 %);
· детей в возрасте 17 – 18 лет – 2,6 % от общей численности городского населения, 1,9 % от общей численности сельского населения (в среднем по РФ около 1,9 %);
Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях в городских населенных пунктах в соответствии с формулой 4.2:
153 * 1 + 26 * 0,75 = 172,5 
мест в организациях среднего образования на 1 тыс. жителей.
На основании проведенных расчетов предлагается установить следующий показатель: обеспеченность местами в учреждениях среднего образования – 153 места на 1 тыс. жителей, в том числе для 10 – 11 классов – 20 мест на 1 тыс. жителей.
В соответствии с Письмом Минобрнауки России от 04.05.2016 № № АК-950/02 (приложение: Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования) рекомендуется при принятии решений по оптимальному размещению на территории субъектов Российской Федерации объектов социальной сферы необходимо учитывать следующую рекомендацию: при установлении требований к размещению объектов общего образования установить не менее одной дневной общеобразовательной школы на 201 человека в сельской местности.
Показатель максимальной доступности 
Устанавливается пешеходная доступность – время в пути к общеобразовательной организации, не более 30 минут с использованием транспорта.
[bookmark: _Toc83991599]4.1.2 Объекты дополнительного образования детей
[bookmark: _Toc83991600]4.1.2.1 Объекты организаций дополнительного образования 
Показатели (название)
Обеспеченность местами в организациях дополнительного образования (школы искусств, спортивные школы, секции и кружки искусств и ремесел, спортивные секции и кружки, секции и кружки профессиональной подготовки).
Показатель, единица измерения
Общее количество мест в организациях дополнительного образования для детей 
6 – 18 лет на 1 тыс. жителей.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № № АК-950/02 (приложение: Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования). 
В соответствии с Письмом Минобрнауки России от 04.05.2016 № № АК-950/02 (приложение: Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования) при принятии решений по оптимальному размещению на территории субъектов Российской Федерации объектов социальной сферы необходимо учитывать следующие рекомендации: потребность в организациях дополнительного образования детей определяется исходя из необходимости обеспечения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами на уровне 70 – 75 %.
Количество организаций дополнительного образования детей рассчитывается пропорционально численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории субъекта Российской Федерации (при определении количества организаций дополнительного образования детей, расположенных в сельской местности, учитывается пешеходная доступность от места жительства обучающегося и (или) места нахождения образовательной организации, в которой обучающийся получает образование.
При расчете потребности в организациях дополнительного образования детей, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, учитываются следующие особенности.
Количество ДШИ в населенных пунктах с численностью населения свыше 
10 тыс. человек определяется исходя из расчета охвата соответствующими программами не менее 12 % обучающихся 1 – 9 классов общеобразовательных организаций.
Проектная суммарная вместимость в организациях дополнительного образования – 596 мест, 618 детей фактически посещает организации дополнительного образования.
Фактическая обеспеченность – около 1 места в организациях дополнительного образования на 1 тыс. жителей.
Показатель минимально допустимой обеспеченности детей местами в организациях дополнительного образования определяется по формуле 4.3:
Qmin = N5-18 * k1 (4.3)
где:
Qmin – общее минимальное количество мест в организациях дополнительного образования на 1 тыс. жителей;
N5-18 – общая численность детей в возрасте 5 – 18 лет на 1 тыс. жителей;
k1 – коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе 7 – 18 лет местами в организациях дополнительного образования. Для расчетов принимается 0,75 (в соответствии с Письмом Минобрнауки России от 04.05.2016 № № АК-950/02 (приложение: Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования)).
Обеспеченность местами в организациях дополнительного образования в соответствии с формулой 4.3:
178 * 0,75 = 133,5
мест в организациях дополнительного образования на 1 тыс. жителей.
В соответствии с Письмом Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 (приложение: Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования) рекомендуемый показатель обеспеченности в программах дополнительного образования, реализуемых на базе общеобразовательных организаций составляет 45% от обучающихся в общеобразовательных организациях для городской местности, 65 % для сельской местности.
На основании проведенных расчетов предлагается установить обеспеченность местами в организациях дополнительного образования – 134 места на 1 тыс. жителей;
Показатель максимальной доступности 
Устанавливается транспортная доступность – время в пути к организации, реализующей программы дополнительного образования, от места проживания обучающегося не более 30 минут с использованием транспорта.
[bookmark: _Toc70590175]

[bookmark: _Toc70590176][bookmark: _Toc83991601]4.2 Обоснование расчетных показателей обеспеченности и расчетных показателей доступности для объектов физической культуры и массового спорта
Показатели фактической обеспеченности населения объектами физической культуры и массового спорта согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (Раздел III. Спортивные сооружения) по состоянию на 2020 год приведены в таблице 4.3. Форма установлена Приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта».
Таблица 4.3 
Показатели фактической обеспеченности населения объектами физической культуры и массового спорта
	Наименование спортивного сооружения
	Количество спортсооружений (ед.) 

	
	Всего
	в том числе по формам
собственности:

	
	
	муниципальной
	другой



	1
	2
	3
	4

	Всего спортивных сооружений с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом
	98
	10
	88

	Всего спортивных сооружений:
	99
	10
	89

	в том числе:
Стадионы с трибунами на 1500 мест и более
	1
	-
	1

	Плоскостные спортивные сооружения – всего:
	66
	5
	61

	- из них футбольные поля
	16
	1
	15

	Площадь плоскостных спортивных сооружений (м2)
	51522
	450
	51072

	Спортивные залы – всего
	21
	2
	19

	из них размером:
- (36 х 18 м), (30 х 18 м), (30 х 15 м)
	-
	2
	-

	- (24 х 12 м) и (18 х 9 м)
	-
	2
	15

	Площадь спортивных залов (м2)
	5256
	1260
	3996

	Плавательные бассейны - всего
	1
	-
	1

	из них:
- 25 – метровые
	1
	-
	1

	- для прыжков в воду
	1
	-
	1

	Площадь зеркала воды плавательных бассейнов (м2)
	4085
	-
	4085

	Из общего числа бассейнов 
- крытые
	2
	-
	2

	Сооружения для стрелковых видов спорта – всего:
	3
	1
	2

	в том числе: 
- тиры
	3
	1
	2

	Другие спортивные сооружения – всего
	6
	-
	6



[bookmark: _Toc83991602]4.2.1 Плавательные бассейны
Показатель (название)
Обеспеченность населения плавательными бассейнами.
Показатель, единица измерения
Обеспеченность населения плавательными бассейнами, ед. на Александровский МО.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании методических рекомендации о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденных Приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (далее – Приказ Минспорта России № 244).
В Александровском МО сейчас функционирует 1 плавательный бассейн.  Фактическая обеспеченность плавательными бассейнами рассчитывается как суммарное количество объектов к общей численности населения и составляет 1 бассейн на 45,3 тысяч человек.
В соответствии с Приложением Ж СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* установлены рекомендуемые показатели минимально допустимого уровня обеспеченности площадью зеркала воды в крытых и открытых бассейнах общего пользования– 20-25 м2 зеркала воды на 1 тыс. жителей.
Предлагается установить следующие показатели: 2 плавательных бассейна на Александровский МО, обеспеченности площадью зеркала воды в крытых и открытых бассейнах общего пользования – 20 м2 зеркала воды на 1 тыс. жителей.
Показатель максимальной доступности 
Расчетный показатель доступности не устанавливается. Рекомендуемая транспортная доступность – не более 90 минут общественным транспортом.
[bookmark: _Toc83991603]4.2.2 Стадионы с трибунами на 1500 мест и более 
Показатель (название)
Обеспеченность населения стадионами с трибунами на 1500 мест и более.
Показатель, единица измерения
Обеспеченность населения стадионами, единиц на Александровский МО.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования рекомендованный норматив обеспеченности населения стадионами – 1 на свыше 30 тыс. жителей.
Предлагается установить следующий показатель – 2 стадиона с трибунами на 1500 мест и более на Александровский МО.
Показатель максимальной доступности
Расчетный показатель доступности не устанавливается. Рекомендуемая транспортная доступность – не более 90 минут общественным транспортом.
[bookmark: _Toc83991604]4.2.3 Плоскостные спортивные сооружения 
Показатель (название)
Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом.
Показатель, единица измерения
Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями, м2 территории объектов на 1 тыс. жителей.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Приказа Минспорта России № 244.
Фактическая обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом составляет 1,45 единиц на 1 тыс. жителей или в пересчете на площадь – 1136,1 м2 на 1 тыс. жителей.
В соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* установлены рекомендуемые показатели обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом составляет – 0,7 га на 10 тыс. жителей.
Показатель максимальной доступности 
Расчетный показатель доступности не устанавливается. Рекомендуемая транспортная доступность – не более 90 минут общественным транспортом).
[bookmark: _Toc83991605]4.2.4 Спортивные залы
Показатель (название)
Обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичного занятия физкультурой и массовым спортом.
Показатель, единица измерения
Уровень обеспеченности населения спортивными залами, кв. м площади залов на 1 тыс. жителей.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Приказа Минспорта России № 244. 
Фактическая обеспеченность населения спортивными залами составляет 99 м2 на 1 тыс. жителей.
В соответствии с Приложением Ж СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* установлены рекомендуемые показатели обеспеченности населения спортивными залами составляет – 70-80 м2 на 1 тыс. жителей.
Показатель максимальной доступности 
Расчетный показатель доступности не устанавливается. Рекомендуемая пешеходная доступность не более 1000 м.

[bookmark: _Toc83991606]4.3 Обоснование расчетных показателей обеспеченности и расчетных показателей доступности для объектов культуры
На территории Александровского МО функционирует 12 учреждений культурно-досугового назначения, 1 музей мощностью 10 тысяч мест и 3 библиотеки.
Информация о культурно-досуговых учреждениях приведена в таблицах 4.5 – 4.4.
Таблица 4.4
Информация о культурно-досуговых учреждениях
	№ 
	Наименование учреждения
	Адрес учреждения

	
	
	



	1
	2
	3

	1
	МБОУ Александровского МО «Досуг»
	с. Александровское, ул. К. Маркса 44

	2
	МБОУ «Социально-культурное объединение» 
	с. Александровское, ул. К. Маркса 44

	3
	Сельский Дом культуры п. Дубовая Роща
	п. Дубовая Роща, ул. Маяковского, 1

	4
	Сельский Дом культуры с. Северного
	с. Северное, ул. Мира, 16А

	5
	Сельский Дом культуры с. Грушевского
	с. Грушевское, ул. Кирова, 69/5

	6
	Калиновское социально-культурное объединение
	с. Калиновское, ул. Глазкова, 206

	7
	Сельский дом культуры с. Саблинского
	с. Саблинское, ул. Октябрьская, 47

	8
	Сельский Дом культуры х. Всадник
	х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 12

	9
	Сельский Дом культуры п. Новокавказского
	п. Новокавказский, ул. Средняя, 3

	10
	Сельский Дом культуры х. Среднего
	х. Средний, ул. Клубная, 1

	11
	Сельский Дом культуры с. Круглолесского
	с. Круглолесское, ул. Советская, 46

	12
	Сельский Дом культуры с. Садового
	с. Садовое, ул. Ленина, 165


Таблица 4.5
Информация о библиотеках
	Наименование
учреждения
	Адрес
учреждения
	Фактическая мощность, экземпляров
	Площадь, м2



	1
	2
	3
	4

	Детская центральная библиотека
	с. Александровское, 
ул. Московская, 38
	31464
	168,6

	Библиотека-филиал № 1 
с. Александровское
	ул. Красноармейская, 618/б
	14753
	241,1

	Библиотека-филиал № 16 
с. Александровское
	с. Александровское, 
ул. Ленинская, 126
	14432
	45,4


[bookmark: _Toc83991607]4.3.1 Организации библиотечного обслуживания
[bookmark: _Toc83991608]4.3.1.1 Объекты библиотечного обслуживания населения 
Показатель (название)
Обеспеченность населения межмуниципальными библиотеками.
Показатель, единица измерения
Уровень обеспеченности населения межмуниципальными библиотеками, количество объектов на 10 000 чел.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и ОМСУ по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 (далее – Распоряжение Минкультуры России № Р-965), раздел II «Нормы и нормативы размещения библиотек».
В соответствии с Распоряжением Минкультуры России № Р-965 необходимо установить следующие показатели обеспеченности:
1) Межпоселенческая библиотека – 1 муниципальный округ.
2) Детская библиотека – 1 муниципальный округ. 
Фактическая обеспеченность населения общедоступными универсальными библиотеками составляет 0,05 единиц на 1000 человек.
Фактическая обеспеченность населения детскими библиотеками составляет 0,02 единицы на 1000 человек.
Расчетный показатель обеспеченности общедоступными библиотеками устанавливается на уровне фактической обеспеченности с учетом сохранения уровня обеспеченности не ниже фактического.
Показатель максимальной доступности 
Устанавливается транспортная доступность не более 1 часа общественным транспортом.
[bookmark: _Toc83991609]4.3.1.2 Объекты библиотечного обслуживания 
Показатель (название)
Обеспеченность населения муниципальными библиотеками.
Показатель, единица измерения
Уровень обеспеченности населения муниципальными библиотеками, кол-во единиц хранения на 1000 чел.
Показатель минимальной обеспеченности
Фактическая обеспеченность населения библиотечным фондом в общедоступных универсальных библиотеках составляет 634,6 единиц хранения на 1 тыс. жителей.
Фактическая обеспеченность населения библиотечным фондом в детских библиотеках составляет 6,9 единиц хранения на 1 тыс. жителей.
Расчетный показатель обеспеченности населения библиотечным фондом в общедоступных библиотеках устанавливается на уровне фактической обеспеченности с учетом сохранения уровня обеспеченности не ниже фактического.
Показатель максимальной доступности
Расчетный показатель доступности не устанавливается.
[bookmark: _Toc83991610]4.3.2 Организации в сферах культуры и искусства
[bookmark: _Toc83991611]4.3.2.1 Учреждения культуры клубного типа 
Показатель (название)
Обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа. 
Показатель, единица измерения
Обеспеченность учреждениями культуры клубного типа, мест на 1 тыс. жителей. 
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Распоряжения Минкультуры России № Р-965, раздел  VII «Нормы и нормативы размещения учреждений культуры клубного типа».
В соответствии с полномочиями субъекта Российской Федерации по организации и поддержке учреждений культуры и искусства, и на основании полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, и по созданию условий для развития народного художественного творчества создаются учреждения клубного типа, которые действуют на основании Примерного положения, утвержденного решением Коллегии Минкультуры России от 29.05.2002 № 10 
«О некоторых мерах по стимулированию деятельности муниципальных учреждений культуры».
Под учреждением клубного типа понимается организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера.
За сетевую единицу принимаются учреждения культуры клубного типа всех форм собственности.
В соответствии с Распоряжением Минкультуры России № Р-965 необходимо установить показатели обеспеченности:
1) Центр культурного развития – 1 на Александровское МО.
2) Передвижной многофункциональный центр развития – 1 на Александровское МО.
Расчетный показатель обеспеченности населения Александровского МО учреждениями культуры клубного устанавливается на уровне фактической обеспеченности с учетом сохранения уровня обеспеченности не ниже фактического. 
Показатель максимальной доступности 
Устанавливается транспортная доступность не более 1 часа общественным транспортом.
[bookmark: _Toc83991612]4.3.2.2 Кинотеатры и кинозалы 
Показатель (название)
Обеспеченность населения кинозалами (кинотеатрами).
Показатель, единица измерения
Обеспеченность населения кинозалами, объектов на 10 тыс. жителей.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Распоряжения Минкультуры России № Р-965, раздел XI «Нормы и нормативы размещения кинотеатров и кинозалов».
В соответствии с Распоряжением Минкультуры России № Р-965 необходимо установить следующие показатели обеспеченности: кинозал (кинотеатр) – 1 сетевая единица на 20 тыс. человек.
Показатель максимальной доступности 
Устанавливается транспортная доступность не более 30 минут общественным транспортом.


[bookmark: _Toc83991613]4.3.3 Музеи
[bookmark: _Toc83991614]4.3.3.1 Музеи 
Показатель (название)
Обеспеченность населения музеями.
Показатель, единица измерения
Уровень обеспеченности населения музеями, единиц на округ.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Распоряжения Минкультуры России № Р-965, раздел III «Нормы и нормативы размещения музеев».
В соответствии с Распоряжением Минкультуры России № Р-965 необходимо установить показатель обеспеченности краеведческим музеем – 1 Александровского МО.
За сетевую единицу принимаются музеи, являющиеся юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев независимо от формы собственности (ведомственные, частные) при условии, если их фонды вошли в государственную или негосударственную часть музейного Фонда Российской Федерации.
К расчету сетевых единиц принимаются музеи, являющиеся юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев независимо от формы собственности
Объектом деятельности краеведческого музея является документация и презентация исторического, природного и культурного развития определенного населенного пункта или географического региона. Основными фондами такого музея являются связанные с историей региона экспонаты, в числе которых могут быть, например, археологические находки; произведения искусства или ремесла; документы и изобразительные материалы, фиксирующие исторические события местности; предметы быта; мемориальные предметы, связанные со знаменитыми земляками; материалы, отражающие экономическое и техническое развитие региона
Расчетный показатель обеспеченности населения Александровского МО музеями устанавливается в количестве 1 единицы вне зависимости от количества населения.
Показатель максимальной доступности 
Устанавливается транспортная доступность не более 1 часа.


[bookmark: _Toc83991615]4.4 Обоснование расчетных показателей обеспеченности и расчетных показателей доступности для объектов связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
В соответствии с данными администрации Александровского МО на территории муниципального округа располагается 109 стационарных торговых объектов, 10 объектов общественного питания.
[bookmark: _Toc83991616]4.4.1 Объекты бытового обслуживания населения и торговли
Показатель (название)
Обеспеченность населения объектами бытового обслуживания населения и торговли.
Показатель, единица измерения
Уровень обеспеченности населения объектами бытового обслуживания и торговли, м2/1000 жителей.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Приказа Минстроя России № 711/пр и СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
Показатели СП 42.13330.2016 приведены в таблице 4.6.
Таблица 4.6
Уровень обеспеченности населения объектами торговли
	Наименование объекта
	Показатель обеспеченности, м2 торговой площади на 1 тыс. чел.



	1
	2

	Магазины
	300

	В том числе:

	- продовольственных товаров, объект
	100

	- непродовольственных товаров, объект
	200


Показатель максимальной доступности 
Устанавливается пешеходная доступность 30 минут.
[bookmark: _Toc83991617]4.4.2 Предприятия общественного питания
Показатель (название)
Обеспеченность населения предприятиями общественного питания.
Показатель, единица измерения
Уровень обеспеченности населения предприятиями общественного питания, мест/1000 жителей.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Приказа Минстроя России № 711/пр и СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
Предлагается установить уровень обеспеченности населения предприятиями общественного питания в соответствии с СП 42.13330.2016 на уровне 40 мест на 1 тыс. жителей.
Показатель максимальной доступности 
Устанавливается пешеходная доступность в количестве 30 минут.
[bookmark: _Toc83991618]4.4.3 Объекты почтовой связи
Показатель (название)
Обеспеченность населения объектами почтовой связи.
Показатель, единица измерения
Уровень обеспеченности населения объектами почтовой связи, ед. на населенный пункт.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Приказа Минстроя России № 711/пр и СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
Размещение отделений связи, укрупненных доставочных отделений связи, узлов связи, почтамтов, агентств союзпечати, телеграфов, междугородних, городских и сельских телефонных станций, станций проводного вещания объектов радиовещания и телевидения, их группы, мощность (вместимость) и размеры необходимых для них земельных участков следует принимать по нормам и правилам министерств связи Российской Федерации и субъектов федерации.
Нормативами размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества «Почта России», утвержденными приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 26.10.2020 года № 538, для Александровского МО принимается показатель 1 отделение на населенный пункт численностью до 6 тысяч человек.
Показатель максимальной доступности 
Устанавливается пешеходная доступность в количестве 30 минут.
[bookmark: _Toc83991619]4.4.4 Объекты экстренной телефонной связи
Показатель (название)
Обеспеченность населения объектами экстренной телефонной связи в пределах населенного пункта.
Показатель, единица измерения
Уровень обеспеченности населения объектами почтовой связи, ед. на населенный пункт.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования для сельских населенных пунктов – 1 объект на населенный пункт.
Показатель максимальной доступности
Устанавливается пешеходная доступность не более 15 минут.


[bookmark: _Toc83991620]4.5 Обоснование расчетных показателей обеспеченности и расчетных показателей доступности для объектов благоустройства и озеленения
[bookmark: _Toc83991621]4.5.1 Объекты озеленения на территориях общего пользования населенных пунктов 
Показатель (название)
Суммарная обеспеченность населения населенных пунктов озелененными территориями общего пользования (парки, сады, зоны отдыха; аллеи, бульвары, скверы; озелененные пешеходные зоны; газоны).
Показатель, единица измерения
Обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования (всех видов), кв. м на жителя.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 
№ 711/пр (далее – Приказ Минстроя России № 711/пр) и СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
На основании таблицы 9.8 СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования (всех видов) принимается 12 м2 на одного человека.
Показатель максимальной доступности
Расчетный показатель доступности не устанавливается. Рекомендуемая пешеходная доступность не 15 минут.
[bookmark: _Toc83991622]4.5.2 Объекты благоустройства и озеленения рекреационных территорий
Показатель (название)
Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий (парки, лесопарки, городские леса).
Показатель, единица измерения
Обеспеченность населения озелененными рекреационными территориями, % от площади населенного пункта.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Приказа Минстроя России № 711/пр и СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
На основании таблицы 9.9 СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* в структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки и лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10%.
На основании данных Лесохозяйственного регламента Калауссовского лесничества площадь зоны лесов равна 4190 га.
Общая площадь территории в границах Александровского МО – 201400 га.
Предлагается установить показатель обеспеченности населения озелененными рекреационными территориями – 10 % от площади Александровского МО.
Показатель максимальной доступности 
Расчетный показатель доступности не устанавливается. Рекомендуемая пешеходная доступность не более 45 минут.
[bookmark: _Toc83991623]4.5.3 Объекты благоустройства и озеленения жилых территорий 
Показатель (название)
Обеспеченность населения общественными пространствами (парки, скверы, сады, зоны отдыха; детские площадки; общественные пространства).
Показатель, единица измерения
Обеспеченность населения общественными пространствами, м2 на жителя.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Приказа Минстроя России № 711/пр и СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
На основании таблицы 9.8 СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования (всех видов) принимается 12 м2 на одного человека.
Показатель максимальной доступности 
Расчетный показатель доступности не устанавливается. 
[bookmark: _Toc83991624]4.5.4 Специализированные объекты благоустройства жилых территорий 
Показатель (название)
Обеспеченность населения специализированными объектами благоустройства (Общественные туалеты).
Показатель, единица измерения
Обеспеченность населения туалетами в общественных пространствах, ед. на 1000 посетителей общественных пространств.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования рекомендуется устанавливать следующий показатель обеспеченности населения туалетами для общественных пространств: площадей, пешеходных улиц, парков вместимости – 1 прибор (унитаз или 2 писсуара) на 500 человек-посетителей общественных пространств.
В соответствии с СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 в каждом блоке уборных следует предусматривать не менее 1 кабины, доступной для инвалидов. Параметры кабин устанавливаются в соответствии с п. 6.3 СП 59.13330.2016.
В соответствии с п. 8.4 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» в общественных туалетах должны быть следующие помещения:
а) индивидуальные кабины с закрывающимися дверями (перегородки между кабинами должны иметь высоту не менее 1,25 метра);
б) помещение для размещения в мужском отделении писсуаров, лотков;
в) шлюзы с установкой умывальных раковин;
г) помещение для дежурного персонала;
д) входной тамбур;
е) помещения или шкафы для хранения уборочного инвентаря.
В общественных туалетах (в женском и мужском отделениях) необходимо предусмотреть устройство унитазов для детей. 
Показатель максимальной доступности 
Рекомендуется радиус обслуживания не более 750 метров.
[bookmark: _Toc70590181]

[bookmark: _Toc83991625]4.6 Обоснование расчетных показателей обеспеченности и расчетных показателей доступности для объектов энергетики (электро- и газоснабжения населенных пунктов)
[bookmark: _Toc83991626]4.6.1 Объекты электроснабжения населения 
Показатель (название)
Обеспеченность населения электрической энергией.
Показатель, единица измерения
Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий (коттеджей), Вт /м2.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94» (далее – Инструкция) Таблица 2.1.1, в зависимости от потребителей электроэнергии, устанавливаемых в квартире и количества квартир, присоединяемых к линии.
Удельная расчетная электрическая нагрузка квартир в соответствии с таблицей 2.1.1 Инструкции определяется в зависимости от потребителей электроэнергии (наличие электрических плит и кондиционеров, работающих при определенной температуре воздуха), устанавливаемых в квартире и количества квартир, присоединяемых к линии. При промежуточных значениях количества присоединяемых квартир показатели вычисляются интерполяцией.
Удельные расчетные нагрузки приводятся для квартир общей площадью до 55 м2. При общей площади квартир более 55 м2 удельную нагрузку следует увеличивать на 1 % на каждый 1 кв. м дополнительной площади в домах с плитами на природном газе и на 0,5 % в домах с электрическими плитами и плитами на твердом топливе и сжиженном газе.
Нагрузку коттеджей следует определять, как для квартир соответствующей площади по пункту 1 таблицы 2.1.1 Инструкции.
Показатель обеспеченности населения электрической энергией предусматривается в соответствии с таблицей 2.1.5. Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94, утвержденной Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 07.07.1994, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России» 31.05.1994 (приведены в таблице 4.7).
Таблица 4.7 
Показатель обеспеченности населения электрической энергией
	Тип потребителей
	Этажность застройки
	Удельные расчетные электрические нагрузки жилых зданий с плитами, Вт/м2

	
	
	природный газ*
	сжиженный газ*
	электрические



	1
	2
	3
	4
	5

	Электроприемники квартир жилых зданий (коттеджей)
	1-2 этажа
	9,5/0,96**
	14,2/0,96
	20,0/0,98

	
	3-5 этажей
	9,3/0,96
	12,3/0,96
	10,2/0,98


Примечания:
* С учетом требований п. 5.16 «СП 402.1325800.2018. Свод правил. Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления» (утв. Приказом Минстроя России от 05.12.2018 № 789/пр);
** В знаменателе приведены значения коэффициента мощности.
Показатель максимальной доступности 
Расчетный показатель доступности не устанавливается.
[bookmark: _Toc83991627]4.6.2 Объекты газоснабжения населения
Показатель (название)
Обеспеченность населения природным газом.
Показатель, единица измерения
А) Усредненный показатель удельного расхода природного газа на индивидуальное отопление, горячее водоснабжение, а также пищеприготовление, м3/чел. в месяц;
Б) Усредненный показатель удельного расхода природного газа на пищеприготовление в многоквартирной застройке с централизованным теплоснабжением, м3/чел. в месяц;
В) Усредненный показатель удельного расхода природного газа на выработку 1 Гкал/час тепловой энергии источниками централизованного теплоснабжения, м3/час на 1 Гкал/час тепла.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании методических указаний по определению расхода топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий (издание 4-ое), одобренных Научно-техническим советом Центра энергоресурсосбережения Госстроя России (протокол от 12.07.2002 № 5) и СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.
Усредненные показатели удельного расхода природного газа приведены согласно Приложению № 1 к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края «Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению, определенные с применением расчетного метода» от 11.04.2016 № 87 (таблица 4.8).
Таблица 4.8
Показатели усредненного удельного расхода природного газа
	Наименование показателя
	Категория жилых помещений
	м3 на человека в месяц
	м3 на человека в час



	1
	2
	3
	4

	Усредненный показатель удельного расхода природного газа на пищеприготовление
	Многоквартирные жилые дома, оборудованные газовой плитой
	10,0
	0,014

	Усредненный показатель удельного расхода природного газа на горячее водоснабжение
	Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)
	20,0
	0,028

	
	Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой и не оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)
	5,0
	0,007

	Усредненный показатель удельного расхода природного газа на индивидуальное отопление
	Многоквартирные и жилые дома
	8,2
	0,012


Показатель максимальной доступности
Расчетный показатель доступности не устанавливается.
[bookmark: _Toc83991628]4.7 Обоснование расчетных показателей обеспеченности и расчетных показателей доступности для объектов тепло- и водоснабжения населения, водоотведения
[bookmark: _Toc83991629]4.7.1 Объекты теплоснабжения
Показатель (название)
Обеспечение населения тепловой энергией (для нужд отопления, вентиляции горячего водоснабжения).
Показатель, единица измерения
Усредненный показатель удельного теплопотребления, ккал/час на 1 м2 общей площади.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании показателей 
СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* и методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий (изд. 4), одобрено Научно-техническим советом Центра энергоресурсосбережения Госстроя России 
(протокол от 12.07.02 № 5) (далее – Методические указания).
Предлагается установить усредненный показатель удельного теплопотребления на основании Схемы теплоснабжения Александровского сельсовета Александровского района Ставропольского края от 12.08.2020 № 240 (далее – Схема теплоснабжения).
В соответствии со Схемой теплоснабжения расчетная тепловая нагрузка потребителей в жилищном фонде на отопление и вентиляцию составит 12,97 Гкал/ч, на горячее водоснабжение – 0,05 Гкал/ч (на 2020-2031). Расчетная площадь жилого фонда – 60,709 тыс. м2.
Усредненный показатель обеспеченности населения тепловой энергией – 0,21 ккал/м2.
Показатель максимальной доступности
Расчетный показатель доступности не устанавливается.
[bookmark: _Toc83991630]4.7.2 Объекты водоснабжения
Показатель (название)
Обеспечение населения водой питьевого качества на хозяйственно-питьевые нужды и пожаротушение.
Показатель, единица измерения
Усредненный показатель удельного водопотребления, л/чел. в сутки.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании показателей 
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84), утвержденные приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14, с использованием нормативных показателей СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85* (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 920/пр).
Средний суточный расход питьевой воды (м3/сут) определяется по СП 30.13330.2016. Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85* и СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* и складывается из расходов на:
1) хозяйственно-питьевые нужды населения (суммируются расходы для разных типов застройки) для каждого вида застройки общая норма расхода воды в сутки со средним за год водопотреблением (из приложения А2 СП 30.13330.2016. Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85*) умножается на количество жителей;
2) объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения – для каждого вида объекта социальной сферы общая норма расхода воды в сутки со средним за год водопотреблением принимается по нормам из приложения А2 к СП 30.13330.2016. Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85* или общий расход воды на объекты социальной сферы ориентировочно принимается 10 – 15 % от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения;
3) производственные и складские объекты – расходы на питьевые и душевые нужды рабочих – по нормам приложения А2 СП 30.13330.2016. Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85*; расходы на технологические нужды (данные предоставляются собственниками производства или разработчиками проекта);
4) расходы воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимаются в соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утв. приказом МЧС России от 25.03.2009 № 178), исходя из численности населения и объема зданий. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Следует предусматривать восстановление противопожарного запаса воды в течение 24 часов. Суточный расход воды на восстановление пожарного запаса (м3/сут.) равен расчетному объему воды, требуемой на пожаротушение;
5) расходы воды на полив территории.
В соответствии с СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* таблица 3 норма на полив улиц и зеленых насаждений принята 50 л/чел. в сутки. Предусмотрено, что вода на полив отбирается из поверхностных источников и поэтому в расчете хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается.
Расчетный расход на хозяйственно-питьевые нужды населения принимается равным 
60 л/сут.
Расчетный расход для объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения принимается равным 124,8 л/сут.
Расчетный расход для производственных и складских объектов принимается равным 
75 л/сут.
Расчетный расход на восстановление пожарного запаса воды 49 л/сут.
Расчетный расход на полив территории принимается равным 50 л/сут.
Усредненный показатель удельного водопотребления принимается равным 71,76 л/сут.
Показатель максимальной доступности
Расчетный показатель доступности не устанавливается.
[bookmark: _Toc83991631]4.7.3 Объекты водоотведения
Показатель (название)
Обеспечение населения сбором, отводом и очисткой бытовых стоков.
Показатель, единица измерения
Усредненный показатель удельного водоотведения, л/чел. в сутки.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании показателей 
СП 32.13330.2018. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», утвержденные приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр, с использованием нормативных показателей из СП 30.13330.2016 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденный приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 951/пр.
Средний суточный объем бытовых сточных вод (м3/сут.) определяется по 
СП 30.13330.2016. Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85* и складывается из расходов:
1) Бытовых сточных вод от населения (равняются расходам воды хозяйственно-питьевые нужды населения);
2) Бытовых сточных вод от объектов социальной сферы (равняются расходам воды на хозяйственно-питьевые нужды объектов социальной сферы за вычетом расходов на восполнение безвозвратных потерь в системах оборотного водоснабжения, включая расходы на пополнение бассейнов по нормам из приложения А2 СП 30.13330.2016. Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85*);
3) Стоков от производственных и складских объектов:
·  бытовые стоки, в том числе от душевых (равняются расходам воды на хозяйственно-питьевые и душевые нужды рабочих);
·  производственные (технологические) стоки после локальной очистки (равняются расходам воды на технологические нужды за вычетом расходов на восполнение безвозвратных потерь в системах оборотного водоснабжения; данные предоставляются собственниками производства или разработчиками проекта).
Усредненный показатель удельного водоотведения принимается равным 86 л/чел.
Показатель максимальной доступности
Расчетный показатель доступности не устанавливается.


[bookmark: _Toc83991632]4.8 Обоснование расчетных показателей обеспеченности и расчетных показателей доступности для объектов нормирования в области объектов автомобильного транспорта
Транспортная система является одной из важнейших составляющих экономики Александровского МО, от бесперебойной и эффективной работы которой зависит функционирование других отраслей и округа в целом.
Формирование транспортной системы округа обусловлено спецификой его географического положения, уникальным разнообразием его природных условий, а также историческими факторами и характером расселения населения.
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы Александровского МО. 
Согласно данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу протяженность автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием на конец 2020 года составляет 302,5 км.
Согласно данным проекта Стратегии социально-экономического развития Александровского МО Ставропольского края до 2035 года за 2020 год перевезено 254,7 тыс. пассажиров, что в 2,5 раз ниже уровня 2019 года (639,4 тыс. пассажиров) и в 2,1 раза – уровня 2018 года (536,0 тыс. пассажиров). Пассажирооборот в 2020 году составил 14183,4 тыс. пассажиров/км, в 2019 году – 31685,8 тыс. пассажиров/км, в 2018 году – 25460,0 тыс. пассажиров/км.
Снижение данных показателей обусловлено приостановлением пассажирских перевозок, в связи с распространением новой короновирусной инфекции.
[bookmark: _Toc83991633]4.8.1 Автомобильные дороги местного значения, уличная дорожная сеть
[bookmark: _Toc83991634]4.8.1.1 Обеспеченность населения автомобильными дорогами местного значения общего пользования
Показатель (название)
Плотность автодорог местного значения.
Показатель, единица измерения
км/км2 площади Александровского МО.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 
«Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» (далее – Методические рекомендации по подготовке нормативов градостроительного проектирования) для территорий с плотностью населения выше средней плотности населения Российской Федерации – рекомендуется показатель плотности не менее 0,12 км/км2.
Общая площадь территории в границах Александровского МО 2014 км2.
Таким образом, фактическая общая плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 0,15 км/км2.
В связи с незначительным общим приростом (около 2 км до 2040 года) протяженности автомобильных дорог местного значения расчетные показатель плотности улично-дорожной сети предлагается принять равным 0,15 км/км2.
Показатель максимальной доступности 
Расчетный показатель доступности не устанавливается.
[bookmark: _Toc83991635]4.8.1.2 Доля автодорог с твердым покрытием всех категорий в общей протяженности автодорог всех видов
Показатель (название)
Доля автодорог с твердым покрытием всех видов 
Показатель, единица измерения
Процент от общей протяженности, %.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования для территорий сельских поселений – не менее 60 %.
Показатель максимальной доступности 
Расчетный показатель доступности не устанавливается.
[bookmark: _Toc83991636]4.8.1.3 Обеспеченность населения улично-дорожной сетью общего пользования
Показатель (название)
Плотность автодорог регионального и межмуниципального значения.
Показатель, единица измерения
Протяженность автодорог регионального и межмуниципального значения относительно плотности населения, км/1000 жителей.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования плотность уличной сети определяет протяженность улиц в однополосном исполнении в каждую сторону, необходимых для обеспечения выезда на магистральную сеть имеющегося автопарка в часы пиковых нагрузок. Плотность устанавливается как протяженность улиц в однополосном исполнении на 1 тыс. жителей.
Показатель минимальной обеспеченности автодорогами (улицами) в пределах многоквартирной жилой застройки определяется по формуле 4.4:
Dst=(1000/ k1)/0,1* k2 (4.4)
где:
Dst – плотность в пределах многоквартирной жилой застройки в км/1000 чел.;
k1 – шаг сети улиц дорог и кварталов в метрах, определяющий размеры микрорайонов и кварталов. Определяется с учетом положений раздела 5.2 СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования». Рекомендуемые значения коэффициента устанавливаются в пределах 100-250;
k2 – плотность населения брутто на территории многоэтажной застройки или отдельного планировочного района в чел/га. Расчетное значения для многоквартирной жилой застройки принимается 1,71 чел/га.
На основании расчетов дифференцированная плотность УДС в пределах многоквартирной жилой застройки принимается 171 км/1000 чел.
[bookmark: _Toc83991637]4.8.1.4 Обеспеченность населения велодорожками всех типов в пределах населенных пунктов
Показатель (название)
Плотность сети велодорожек.
Показатель, единица измерения
км/км2 площади населенных пунктов.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования показатель определяется исходя из необходимости обеспечения единовременного передвижения не менее 5 % велосипедистов. При определении норматива обеспеченности одного велосипедиста длиной велодорожки следует руководствоваться Приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и корм при определении субъектов РФ в объектах физической культуры и спорта» (далее – Приказ Минспорта России № 244).
В соответствии с приказом Минспорта России № 244 на 1 велосипедиста (пользующегося велодорожкой) должно приходится 60 метров дистанции (велодорожки).
В связи с отсутствием официального учета велосипедов, предлагается использовать результаты общероссийской статистики.
По данным опроса «Левада-центра» (https://www.interfax.ru/russia/665911) – 27 % россиян имеют велосипед, но по оценкам межрегиональной общественной организации «Вело-Город» используют велосипед регулярно только 4% (https://www.velotown.ru/veloparad-/novosti-tekuschego-goda-568/velosipedistyi-ekaterinburga-svejaya-statistika-ojidaniya-izmeneniy-kak-vliyaet-na-razvitie-vesenniy-veloparad-tinkoff.html).
Большинством граждан велосипед сегодня рассматривается как средство для досуга, нежели как основное транспортное средство. Тем не менее, согласно опросу «Вело-Города», 
80 % людей ездили бы на велосипеде круглый год, если бы в городе была создана необходимая инфраструктура, 34 % людей использовали бы велосипед как транспорт до работы или университета. Основные проблемы, которые их останавливают – боязнь оставить велосипед на улице и отсутствие велодорожек. Если люди используют велосипед для поездок на работу, то для них важно добраться чистыми, а для этого нужны подготовленные велодорожки, которые бы чистились и убирались.
В период отсутствия официальной статистики по количеству велосипедистов предлагается использовать следующие показатели:
Ориентировочно 40 % жителей являются владельцами велосипеда, при этом 80 % используют его постоянно, при условии создания качественной велоинфраструктуры.
Прогнозная численность постоянного населения на конец 2039 года принимается равной 50,6 тыс. чел.
Прогнозная численность велосипедистов рассчитывается по формуле 4.5:
Nвел=N2040 * k1* k2, (4.5)
где:
Nвел – прогнозная численность велосипедистов, тыс. чел.;
N2040 – прогнозная численность населения округа, тыс. чел.;
k1 – количество владельцев велосипедистов среди жителей, %;
k2 – количество пользователей среди владельцев велосипедистов, %;
50,6 * 40 %*80 % = 161,92 тыс. чел.;
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования протяженность велодорожек рассчитывается на единовременное передвижение не менее 5 % велосипедистов.
161,92 тыс. чел. * 0,05 = 8,1 тыс. чел.
Требуемая протяженность велодорожек рассчитывается по формуле 4.6:
Lвд= Nвел * k3* Lвд уд (4.6)
где:
Lвд – требуемая протяженность велодорожек, км;
Nвел – прогнозная численность велосипедистов, тыс. чел.;
K3 – количество единовременно передвигающихся велосипедистов, %;
Lвд уд – удельный показатель дистанции (велодорожки) в соответствии с приказом Минспорта России № 244 (60 метров дистанции (велодорожки) на 1 велосипедиста или 
60 км/1 тыс. велосипедистов).
161,92*5%*60 = 486 км
Расчетная плотность сети велодорожек в однополосном исполнении рассчитывается по формуле 4.7:
Lвд= Lвд  / SНП (4.7)
где:
DВД – расчетная плотность сети велодорожек в однополосном исполнении;
Lвд – требуемая протяженность велодорожек, км;
SНП – площадь населенных пунктов, км2.
486 / 2014 = 0,24 км/км2
Показатель максимальной доступности
Не устанавливается.
[bookmark: _Toc83991638]4.8.1.5 Обеспеченность населения личным автотранспортом
Показатель (название)
Уровень автомобилизации.
Показатель, единица измерения
Количество единиц личного автотранспорта на 1 тыс. жителей, при этом число мотоциклов и мопедов не учитывается в расчете уровня автомобилизации (пункт 11.3 
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).
Показатель минимальной обеспеченности
Предлагается принять показатель 265 автомобилей на 1 тыс. жителей.
Показатель максимальной доступности
Расчетный показатель доступности не устанавливается.
[bookmark: _Toc83991639]4.8.1.6 Обеспеченность населения местами постоянного и временного хранения личного автотранспорта
Показатель (название)
Количество машиномест для постоянного и временного хранения личного транспорта для многоквартирной застройки.
Показатель, единица измерения
Количество машиномест, единиц на 1000 личных автомобилей.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования Показатель минимальной обеспеченности машино-местами для постоянного хранения личных автомобилей в пределах многоквартирной застройки определяется по формуле 4.8:
MM= NОМСУ * kАВТ - MMSTR х k4 - NИЖС - NГАР (4.8)
где:
ММ – требуемое количество машино-мест для постоянного хранения личных автомобилей в пределах многоквартирной застройки;
NОМСУ – прогнозная численность населения, тыс. чел;
kАВТ – прогнозная обеспеченность населения личными автомобилями в авто на тыс. человек. Определена выше на уровне 265 автомобилей на 1 тыс. жителей;
MMSTR – общее число парковочных мест в пределах уличной сети. В виду отсутствия достоверной информации принимается ориентировочное значение 12,5 тыс.;
K4 – коэффициент, определяющий долю парковочных мест в пределах уличной сети, могут использоваться для постоянного хранения личного автотранспорта. Принимается показатель 0,5;
NИЖС – количество участков ИЖС. Хранение личного автотранспорта в границах ИЖС осуществляется в пределах участков жилой застройки и не требует организации машино-мест для постоянного хранения личного автотранспорта. Расчетное количество участков ИЖС на основе сведений ГКН – около 1,3 тыс.шт.;
NГАР – емкость гаражных объектов и открытых площадных объектов. По ориентировочным подсчетам, общая емкость территорий уже занятых гаражными объектами составляет 3 тыс. машино-мест.
Требуемое количество машино-мест для постоянного хранения личных автомобилей в пределах многоквартирной застройки:
45,349*265-12,5*0,5-1,3-3 = 12,007 тыс. машино-мест
Требуемое количество машино-мест для постоянного хранения личных автомобилей в пределах многоквартирной застройки на 1000 личных автомобилей рассчитывается по формуле 4.9:
MMУД= ММ / (N2040 * kАВТ) (4.9)
где:
MMУД – требуемое количество машино-мест для постоянного хранения личных автомобилей в пределах многоквартирной застройки на 1000 личных автомобилей;
ММ – требуемое количество машино-мест для постоянного хранения личных автомобилей в пределах многоквартирной застройки;
N2040 – прогнозная численность населения, тыс. чел;
kАВТ – прогнозная обеспеченность населения личными автомобилями в авто на тыс. человек. Определена выше на уровне 265 автомобилей на 1 тыс. жителей;
1,3 / (50,7 * 265) = 98
машино-мест для постоянного хранения личных автомобилей в пределах многоквартирной застройки на 1000 личных автомобилей.
В соответствии с пунктом 11.31 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* расчетное количество парковочных мест в границах планировочной единицы следует предусматривать исходя из расчета на квартиру по типу жилья.
Требуемое количество приведено в таблице 4.9.
Таблица 4.9
Требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей
	Тип жилого дома по уровню комфорта
	Хранение автотранспорта, машино-мест на квартиру

	1
	2

	Бизнес-класс
	2,0

	Стандартное жилье
	1,2

	Муниципальный
	1,0

	Специализированный
	0,7


Примечания:
1. Допускается предусматривать сезонное хранение 10 % парка легковых автомобилей в гаражах, расположенных за пределами селитебных территорий поселения.
2. При определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды, велосипеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:
    - мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски ..... 0,5;
    - мотоциклы и мотороллеры без колясок .............................. 0,28;
    - мопеды и велосипеды ............................................................ 0,1.
3. Специализированный тип (апартаменты) – жилые помещения, предназначенные для временного проживания, могут проектироваться в виде гостиничных номеров или квартирного типа для временного проживания (например, при сдаче внаем), согласно СП 160.1325800.2014. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования.
В соответствии с пунктом 5.6 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* осуществлен переход расчетного количества парковочных мест в расчете на 1 квартиру на объем жилой площади с применением коэффициента семейности равного 3. 
Требуемое количество приведено в таблице 4.10.
Таблица 4.10
Требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей
	Тип жилого дома по уровню комфорта
	Хранение автотранспорта, 1 машино-мест на количество жилой площади здания

	1
	2

	Бизнес-класс
	60

	Стандартное жилье
	75

	Муниципальный
	60

	Специализированный
	75


В соответствии с пунктом 11.33 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* в условиях реконструкции при размещении новой жилой застройки в кварталах сложившейся застройки места для хранения автомобилей должны быть предусмотрены в границах земельных участков жилых домов из расчета не менее 1,0 машино-места на одну квартиру. На территории жилых районов и микрорайонов следует предусматривать места для хранения автомобилей в подземных стоянках автомобилей из расчета в крупных и крупнейших городах не менее 0,5, а в больших городах - не менее 0,2 машино-места на одну квартиру.
С учетом приведенных выше расчетов предлагается установить следующие показатели обеспеченности:
В зонах застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками - требуемое количество машино-мест для хранения легковых автомобилей определяется из расчета 2 машино-места на 1 дом, которые должны размещаться на территории участков малоэтажных индивидуальных жилых домов.
На территории жилых микрорайонов и кварталов с малоэтажными многоквартирными, многоэтажными и среднеэтажными жилыми домами должны размещаться:
· объекты для хранения легковых автомобилей жителей;
· гостевые автостоянки;
· стоянки для инвалидов;
· объекты для паркирования легковых автомобилей работающих, посетителей общественно-деловых, производственных объектов, объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории жилого микрорайона или квартала.
В зонах застройки малоэтажными многоквартирными и блокированными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) – на территории микрорайонов и кварталов следует предусматривать парковочные места из расчета 1 машино-место на количество жилой площади зданий. Жилая площадь здания определяется как сумма жилых площадей квартир (приказ Министерства по земельной политике, строительству и ЖКХ РФ от 04.08.1998 № 397). Показатель дифференцируется исходя из степени комфортности зданий:
· при застройке жилыми домами муниципального класса с обеспеченностью общей площадью до 30 м2 на 1 жителя – 1 машино-место на открытых плоскостных парковках на 60 м2 жилой площади зданий;
· при застройке жилыми домами стандартного класса с обеспеченностью общей площадью от 30 до 40 м2 на 1 жителя – 1 машино-место на открытых плоскостных парковках на 75 м2 жилой площади зданий;
· при застройке жилыми домами бизнес класса с обеспеченностью общей площадью свыше 40 м2 на 1 жителя – 1 машино-место на открытых плоскостных парковках на 60 м2 жилой площади зданий;
· при застройке жилыми домами специализированного типа (апартаменты) – 1 машино-место на открытых плоскостных парковках на 75 м2 жилой площади зданий;
· для всех классов жилья следует предусматривать в границах микрорайонов и кварталов гостевые стоянки для посетителей, прибывающих в жилую зону, из расчета 30 машино-мест на 1 тыс. жителей;
· для всех классов жилья следует предусматривать в границах микрорайонов и кварталов гостевые стоянки для инвалидов, прибывающих в жилую зону, из расчета 5 % от общего количества машино-мест.
К наземным парковкам автомобилей, в том числе относятся автостоянки, размещаемые в стилобате и на эксплуатируемой кровле.
Показатель максимальной доступности 
Стоянки для хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 100 м от входов в жилые дома по территориям общественного пользования.
Доступность гостевых стоянок не должна превышать 500 м.
Доступность мест хранения легковых автомобилей от входов в жилые дома многоквартирной застройки по территориям общественного пользования не должна превышать 500 м.
Доступность стоянок для объектов общественного назначения, размещаемых на территории микрорайонов (кварталов), не должна превышать 200 м.
[bookmark: _Toc83991640]4.8.2 Объекты автомобильного транспорта, предоставляющие услуги населению
[bookmark: _Toc83991641]4.8.2.1 Обеспеченность населения объектами автомобильной инфраструктуры (автозаправочные станции, топливозаправочные станции)
Показатель (название)
Обеспеченность АЗС и ТЗК.
Показатель, единица измерения
Количество точек раздачи автомобильного топлива, ед. на 1000 автомобилей.
Показатель минимальной обеспеченности
Согласно пункту 11.41 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* АЗС следует проектировать из расчета одна топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций: на 2 колонки 0,1 га, на 5 колонок 0,2 га, на 7 колонок 0,3 га, на 9 колонок 0,35 га, на 11 колонок 0,4 га.
С целью развития сети автогазозаправочных станций принята норма размещения данных объектов, которая составляет 15 % от общего количества АЗС.
Принимается показатель 0,83 топливораздаточных колонок на 1000 легковых автомобилей из них 0,13 колонок автогазозаправочных станций.
Показатель максимальной доступности 
Устанавливается транспортная доступность не более 1 часа по дорогам общего пользования.
[bookmark: _Toc83991642]4.8.2.2 Обеспеченность населения пунктами государственного технического осмотра
Показатель (название)
Обеспеченность населения пунктами государственного технического осмотра.
Показатель, единица измерения
Количество точек для проведения технического осмотра.
Показатель минимальной обеспеченности
Расчет производится согласно Методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и входящих в их состав муниципальных образований», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1108.
Сведения о количестве проведенных технических осмотров в 2020 году приводятся на официальном сайте ГИБДД (https://гибдд.рф/corp/eaisto/statistics/2020).
В соответствии с Методикой расчета существующая потребность составляет 
5 диагностических линий.
С учетом роста количества автотранспорта на перспективу применяется коэффициент 1,25.
Устанавливается расчетный показатель обеспеченности 6 точек (диагностических линий) для проведения технического осмотра в муниципальном округе.
Показатель максимальной доступности 
Устанавливается транспортная доступность не более 1 часа по дорогам общего пользования.
[bookmark: _Toc83991643]4.8.2.3 Обеспеченность населения объектами автомобильной инфраструктуры муниципального уровня
Показатель (название)
Обеспеченность пунктами выдачи государственных номерных знаков.
Показатель, единица измерения
Количество пунктов выдачи государственных номерных знаков в Александровском МО.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования следует предусматривать не менее одного объекта на 
200 тыс. автомобилей при обеспечении доступности автотранспортом.
С учетом планируемого количества личных автомобилей на уровне 265 тысячи устанавливается показатель на перспективу 2 пункта (в том числе для ведомственных автомобилей и автомобилей юридических лиц).
Показатель максимальной доступности 
Устанавливается транспортная доступность не более 1 часа по дорогам общего пользования.


[bookmark: _Toc83991644]4.9 Обоснование расчетных показателей обеспеченности и расчетных показателей доступности для объектов архивного фонда
Показатель (название)
Объекты пользования, хранения архивных данных.
Показатель, единица измерения
Количество на муниципальный округ.
Организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации регламентируется федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ, Методическими рекомендациями к Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации, положением об архивном отделе администрации Александровского муниципального Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального района Ставропольского края от  29.06.2011 № 453.
Органы местного самоуправления муниципального округа обязаны создавать архивы для хранения, комплектования, учета и использования образовавшихся в процессе их деятельности архивных документов.
Организации и граждане вправе создавать архивы в целях хранения образовавшихся в процессе их деятельности архивных документов, в том числе в целях хранения и использования архивных документов, не относящихся к государственной или муниципальной собственности.
[bookmark: s38]В архиве организуется хранение архивных документов по следующим исторически и (или) логически сложившимся комплексам документов:
· архивным фондам;
· объединенным архивным фондам;
· архивным коллекциям.
Архивный фонд формируется из архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности (жизнедеятельности) соответствующего фондообразователя:
· государственного органа, органа местного самоуправления, организации;
· гражданина (отдельного физического лица), семьи, рода. В этом случае формируется архивный фонд личного происхождения.
Правила допускают также возможность формирования объединенных архивных фондов и архивных коллекций в целях обеспечения рациональности хранения, комплектования, учета и использования архивных документов.
Обеспечение сохранности архивных документов – это комплекс мероприятий по созданию и соблюдению нормативных условий и режимов хранения, надлежащей организации хранения, исключающих хищение и утрату архивных документов и поддержанию их в нормальном физическом состоянии.
Архив обеспечивает хранение архивных документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Правил, что достигается:
· размещением архивных документов в архивном здании или в приспособленном под архивное хранение здании (помещении);
· применением соответствующих средств хранения архивных документов;
· созданием и соблюдением в архиве нормативных противопожарного, охранного, температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов;
· надлежащей организацией сохранности, включая проверку наличия и состояния архивных документов.
Архив размещается в здании(ях) и(или) отдельных помещениях здания.
Архив может размещаться:
· в специально построенном для хранения архивных документов здании (или нескольких специально построенных зданиях);
· в здании (нескольких зданиях), приспособленном(ых) для хранения архивных документов;
· в отдельных помещениях здания.
Здания (помещения) архива включают:
· основные помещения, предназначенные для хранения, учета, комплектования и использования архивных документов;
· вспомогательные (административно-хозяйственного, технического и бытового назначения).
Для Александровского МО принимается 1 объект архивного фонда на округ.
Показатель максимальной доступности 
Не установлен.


[bookmark: _Toc83991645]4.10 Обоснование расчетных показателей обеспеченности и расчетных показателей доступности для объектов здравоохранения
На территории Александровского МО функционирует 16 учреждений здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения Александровского МО.
1. Сведения по вместимости (фактической коечной мощности) стационаров для взрослых и детей:
· Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Александровская РБ» – 579;
· Калиновская участковая больница – 25.
2. Сведения по мощности (в посещениях в смену) амбулаторно-поликлинических учреждений:
2.1. Поликлиники:
· Районная поликлиника – 600;
· Амбулатория с. Грушевское – 40;
· Амбулатория с. Северное – 37;
· Амбулатория с. Саблинского – 40;
· Амбулатория п. Новокавказский – 25;
· Амбулатория с Круглолесского – 40;
· Амбулатория х. Среднего – 25;
· Амбулатория с. Калиновского – 40.
2.2. Фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы): 
· ФАП х. Всадник – 10;
· ФАП х. Ледохович – 10;
· ФАП х. Харьковский – 10;
· ФАП п. Дубовая Роща – 20;
· ФАП с. Садовое – 20;
· ФАП х. Розлив – 10.
3. Количество автомобилей скорой медицинской помощи составляет 4 единицы.
[bookmark: _Toc83991646]4.10.1 Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в экстренной форме вне пределов медицинской организации
Показатель (название)
Обеспеченность населения организациями, оказывающими медицинскую помощь в экстренной форме вне пределов медицинской организации.
Показатель, единица измерения
Количество станций или отделений скорой медицинской помощи, единиц на 50000 жителей.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Приказа Минздрава России от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» (приложение № 12).
В связи с тем, что Приказ Минздрава России от 20.06.2013 № 388н не содержит указаний на определение обеспеченности населения организациями, оказывающими медицинскую помощь в экстренной форме вне пределов медицинской организации, расчет ведется на основании Приказа Минздрава России от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения».
Рекомендуемая обеспеченность составляет 1 станция скорой медицинской помощи (экстренная и неотложной) на 50000 человек обслуживаемого населения.
В Александровском МО функционирует 1 станция скорой специализированной, медицинской помощи (далее – СМП). Количество автомобилей скорой медицинской помощи составляет 4 единицы.
Показатель максимальной доступности
Время доезда до пациента выездной бригады скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова.
[bookmark: _Toc83991647]4.10.2 Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в неотложной форме вне пределов медицинской организации 
Показатель (название)
Обеспеченность населения организациями, оказывающими медицинскую помощь в неотложной форме вне пределов медицинской организации.
Показатель, единица измерения
Количество станций или отделений неотложной медицинской помощи, единиц на 50000 жителей.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Приказа Минздрава России от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» (приложение № 12).
В связи с тем, что Приказ Минздрава России от 20.06.2013 № 388н не содержит указаний на определение обеспеченности населения организациями, оказывающими медицинскую помощь в неотложной форме вне пределов медицинской организации, расчет ведется на основании Приказа Минздрава России от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения».
Предлагается установить показатель обеспеченности – 1 станция скорой медицинской помощи (экстренная и неотложной) на 50000 человек обслуживаемого населения.
Показатель максимальной доступности 
Транспортная доступность специальным медицинским транспортом, мин.
Место расположения и территория обслуживания станции скорой медицинской помощи, отделения скорой медицинской помощи поликлиники (больницы, больницы скорой медицинской помощи) устанавливаются с учетом численности и плотности населения, особенностей застройки, состояния транспортных магистралей, интенсивности автотранспортного движения, протяженности населенного пункта, с учетом 20-минутной транспортной доступности.
[bookmark: _Toc83991648]4.10.3 Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в экстренной и неотложной форме в пределах медицинской организации 
Показатель (название)
Обеспеченность населения объектами, оказывающими медицинскую помощь в экстренной и неотложной форме обслуживаемых специальным медицинским транспортом.
Показатель, единица измерения
Количество объектов, оказывающих медицинскую помощь в экстренной и неотложной форме в пределах медицинских организаций, единиц на Александровский МО. 
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Приказа Минздрава России от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения».
Предлагается установить следующие показатели:
Расчетные показатели по количеству объектов, оказывающих медицинскую помощь в экстренной и неотложной форме в пределах медицинских организаций приведены в таблице 4.11.
Таблица 4.11 
Расчетные показатели по количеству объектов, оказывающих медицинскую помощь в экстренной и неотложной форме в пределах медицинских организаций
	Вид медицинской организации
	Вид медицинской помощи
	Форма оказания медицинской помощи
	Рекомендуемая численность обслуживаемого населения 



	1
	2
	3
	4

	Участковая больница
	Первичная специализированная медико-санитарная помощь;
специализированная медицинская помощь
	Плановая; неотложная
	1 на 5 – 20 тыс. человек

	Городская больница
	Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь
	Плановая; неотложная; экстренная
	1 на 20 – 300 тыс. человек

	Детская городская больница
	Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь
	Плановая; неотложная; экстренная
	1 на 20 – 200 тыс. детей

	Районная больница
	специализированная медицинская помощь
	Плановая; неотложная; экстренная
	1 на 20 – 100 тыс. человек

	Краевая, республиканская, областная, окружная больница
	Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь
	Плановая; неотложная; экстренная
	не менее 1 на субъект Российской Федерации

	Детская краевая, республиканская, областная, окружная больница
	Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь
	Плановая; неотложная; экстренная
	не менее 1 на субъект Российской Федерации

	Больница инфекционная
	Специализированная медицинская помощь
	Плановая; неотложная; экстренная
	не менее 1 на субъект Российской Федерации

	Больница инфекционная детская
	Специализированная медицинская помощь
	Плановая; неотложная; экстренная
	1 на 500 тыс. детей


Показатель максимальной доступности 
Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в экстренной форме (за исключением станций скорой медицинской помощи, отделений скорой медицинской помощи поликлиник (больниц, больниц скорой медицинской помощи), размещаются с учетом транспортной доступности, не превышающей 60 минут.
[bookmark: _Toc83991649]4.10.4 Медицинские организации, обеспечивающие прием населения для оказания медицинской помощи в неотложной форме 
Показатель (название)
Обеспеченность медицинскими объектами, обеспечивающими прием населения для оказания помощи в неотложной форме. 
Показатель, единица измерения
Количество медицинских объектов для оказания помощи в неотложной форме, ед. на Александровский МО. 
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Приказа Минздрава России от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения».
Расчетные показатели по количеству объектов, оказывающих медицинскую помощь в экстренной и неотложной форме в пределах медицинских организаций приведены в таблице 4.12.
Таблица 4.12 
Расчетные показатели по количеству объектов, обеспечивающих прием населения для оказания помощи в неотложной форме
	Вид медицинской организации
	Вид медицинской помощи
	Форма оказания медицинской помощи
	Рекомендуемая численность обслуживаемого населения 



	1
	2
	3
	4

	Амбулатория, в том числе врачебная общей врачебной практики (семейной медицины)
	Первичная врачебная медико-санитарная помощь;
первичная специализированная медико-санитарная помощь
	Плановая; неотложная
	1 на 2 – 10 тыс. человек

	Поликлиника
	Первичная врачебная медико-санитарная помощь;
первичная специализированная медико-санитарная помощь
	Плановая; неотложная
	1 на 20 – 50 тыс. человек

	Детская поликлиника
	Первичная врачебная медико-санитарная помощь;
первичная специализированная медико-санитарная помощь
	Плановая; неотложная
	1 на 10 – 30 тыс. детей

	Центр консультативно-диагностический (поликлиника консультативно-диагностическая)
	Первичная специализированная медико-санитарная помощь;
специализированная медицинская помощь
	Плановая; неотложная
	1 на 250 тыс. человек

	Центр консультативно-диагностический детский (поликлиника консультативно-диагностическая детская)
	Первичная специализированная медико-санитарная помощь;
специализированная медицинская помощь
	Плановая; неотложная
	1 на 100 тыс. детей

	Поликлиника стоматологическая
	Первичная доврачебная медико-санитарная помощь;
первичная специализированная медико-санитарная помощь
	Плановая; неотложная
	не менее 1 до 100 тыс. человек

	Детская стоматологическая поликлиника
	Первичная доврачебная медико-санитарная помощь;
первичная специализированная медико-санитарная помощь
	Плановая; неотложная
	1 на 20 – 50 тыс. детей


Показатель максимальной доступности 
Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в неотложной форме, размещаются с учетом транспортной доступности, не превышающей 120 минут.
[bookmark: _Toc83991650]4.10.5 Лечебно-профилактические медицинские организации медицинскую помощь в стационарных условиях
Показатель (название)
Обеспеченность населения объектами лечебно-профилактических медицинских организации оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.
Показатель, единица измерения
Уровень обеспеченности населения объектами медицинских организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, коек на 1 тыс. жителей.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Приказа Минздрава России от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения».
Фактическая обеспеченность населения Александровского МО стационарами для взрослых и детей (фактической коечной мощности) составляет 604 койко-мест или 13,3 койко-места на 1 тыс. жителей.
Расчетные показатели по количеству объектов, оказывающих медицинскую помощь в экстренной и неотложной форме в пределах медицинских организаций приведены в таблице 4.14.
Таблица 4.14 
Расчетные показатели по обеспеченности населения объектами медицинских организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях
	Наименование объекта
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности, 
ед. изм./1000 жителей



	1
	2

	Стационары (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома, перинатальные центры, диспансеры и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями
	по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 9 койко-мест.
Для беременных женщин и рожениц (в расчете на женщин в возрасте 15 - 49 лет) следует выделять койки (врачебные и акушерские) из расчета 0,85 койки на 1 тыс. жителей (из общего числа коек в стационарах).
Для детей норму на 1 койку следует принимать с коэффициентом 1,5


Показатель максимальной доступности
Расчетный показатель доступности не устанавливается.
[bookmark: _Toc83991651]4.10.6 Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях (кроме диспансеров)
Показатель (название)
Обеспеченность населения местами в лечебно-профилактических амбулаториях, за исключением специализированных диспансеров.
Показатель, единица измерения
Уровень обеспеченности населения амбулаторными лечебно-профилактическими объектами, посещений на 1 тыс. жителей.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Приказа Минздрава России от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения».
Показатель принимается равным 100 посещений на 1 тыс. человек.
Показатель максимальной доступности
В соответствии с пунктом 10.4 СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* устанавливаются доступность не более 30 минут с использованием транспорта.
[bookmark: _Toc83991652]4.10.7 Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в условиях специализированных диспансеров
Показатель (название)
Обеспеченность населения местами в лечебно-профилактических амбулаториях, за исключением специализированных диспансеров.
Показатель, единица измерения
Уровень обеспеченности населения местами в лечебно-профилактических специализированных диспансерах, мест на 1 тыс. жителей.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Приказа Минздрава России от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения».
Показатель предлагается установить по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 7,15 посещения в смену на 1 тыс. жителей.
Показатель максимальной доступности
Расчетный показатель доступности не устанавливается. Рекомендуемая транспортная доступность не более 2 часов общественным транспортом.


[bookmark: _Toc83991653]4.11 Обоснование расчетных показателей обеспеченности и расчетных показателей доступности жилых домов муниципальной собственности, помещений муниципального жилищного фонда
Показатель (название)
Обеспеченность населения жилыми домами муниципальной собственности, помещениями муниципального жилищного фонда.
Показатель, единица измерения
Уровень обеспеченности населения жилыми домами муниципальной собственности, помещениями, помещениями муниципального жилищного фонда, м2 на 1 жителя.
Показатель минимальной обеспеченности
Жилые помещения жилищного фонда предоставляются гражданам, указанным в статье 
2 закона Ставропольского края «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Ставропольского края по договорам социального найма» от 10.11.09 № 72-кз (далее – Закон), в соответствии с нормами предоставления площади жилых помещений жилищного фонда края, установленными статьей 5 Закона.
При предоставлении гражданину жилого помещения жилищного фонда учитываются действия и гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями, совершение которых привело к уменьшению размера занимаемых им жилых помещений или их отчуждению. Указанные действия и сделки учитываются за пять лет, предшествующих предоставлению гражданину жилого помещения жилищного фонда.
Жилые помещения жилищного фонда предоставляются гражданам, указанным в статье 
2 Закона, органом исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченным Правительством Ставропольского края (далее – Уполномоченный орган).
Решение о предоставлении жилого помещения жилищного фонда края, принятое Уполномоченным органом в соответствии с положениями Закона и правилами предоставления жилых помещений жилищного фонда Ставропольского края по договорам социального найма, утверждаемыми Правительством Ставропольского края, является основанием для заключения соответствующего договора социального найма жилого помещения жилищного фонда Ставропольского края в срок, установленный данным решением.
Предоставление гражданам, указанным в статье 2 Закона, жилых помещений жилищного фонда края осуществляется по следующим нормам предоставления площади жилых помещений:
· не менее 18 квадратных метров общей площади жилого помещения - на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек;
· не менее 42 квадратных метров общей площади жилого помещения - на семью из двух человек;
· не менее 33 квадратных метров общей площади жилого помещения - на одиноко проживающего гражданина.
При определении общей площади предоставляемого жилого помещения жилищного фонда учитываются:
1) площадь жилого помещения, находящегося в собственности гражданина;
2) площадь жилого помещения, принадлежавшая на праве собственности или ином законном основании гражданину до совершения действий и гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями в течение пяти лет, предшествующих предоставлению гражданину жилого помещения жилищного фонда края, совершение которых привело к уменьшению размера занимаемых им жилых помещений или их отчуждению;
3) право граждан на дополнительную жилую площадь в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Показатель максимальной доступности
Расчетный показатель доступности не устанавливается.
[bookmark: _Toc70590173]

[bookmark: _Toc83991654]4.12 Обоснование расчетных показателей обеспеченности и расчетных показателей доступности для объектов единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Сведения о пожарно-спасательных подразделениях приведены в таблице 4.15.
Таблица 4.15
Сведения о пожарно-спасательных подразделениях
	Наименование объекта
	Адрес объекта



	1
	2

	33 пожарно-спасательная часть 2 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
	с. Александровское, 
ул. Заводская, 10

	Пожарная часть № 177 филиала государственного казенного учреждения «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края»
	с. Калиновское, 
ул. Чапаева, 128

	Пожарная часть № 117 филиала государственного казенного учреждения «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края»
	с. Грушевское, 
ул. Гагарина, 88А

	Пожарная часть № 127 филиала государственного казенного учреждения «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края»
	с. Круглолесское, 
ул. Московская, 79

	Пожарная часть № 131 филиала государственного казенного учреждения «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края»
	с. Саблинское, 
ул. Лещенко, 67А

	Пожарная часть № 151 филиала государственного казенного учреждения «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края»
	х. Средний, 
ул. Трактовая, 15



К объектам инженерной защиты Александровского МО могут быть отнесены:
· противооползневые сооружения (водопонизительные устройства, удерживающие сооружения, улавливающие сооружения);
· противокарстовые сооружения (противофильтрационные устройства, гидроизоляция, вертикальная планировка);
· берегозащитные сооружения (дамбы обвалования, волнозащитные, волногасящие, пляжеудерживающие, регулирующие, струенаправляющие, склоноукрепляющие и иные берегоукрепляющие сооружения);
· сооружения для защиты от подтопления (территориальные и локальные дренажные системы, противофильтрационные устройства, гидроизоляция, вертикальная планировка);
· сооружения для защиты от затопления (дамбы, в том числе дамбы обвалования, ливнеотводы, ливнеспуски, дренажные системы).
[bookmark: _Toc83991655]4.12.1 Объекты обеспечения пожарной безопасности, организации деятельности аварийно- спасательных служб и безопасности людей на водных объектах
[bookmark: _Toc83991656]4.12.1.1 Объекты пожарной охраны
Показатель (название)
Обеспеченность населения объектами пожарной охраны (пожарными депо).
Показатель, единица измерения
Количество депо, количество автомобилей на 1000 чел. жителей.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании норм пожарной безопасности 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», утвержденных приказом Главного управления Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации от 30.12.1994 № 36 (Документ утратил силу с 01.01.2021 года в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 11.07.2020 № 1034).
Фактическая обеспеченность объектами пожарной охраны (пожарными депо и пожарными машинами) – 6.
Предлагается установить показатели: 0,2 депо на 0,4 автомобиля на 1000 чел. жителей. 
Показатель максимальной доступности 
Время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» не должно превышать 10 минут.
[bookmark: _Toc83991657]4.12.1.2 Объекты противопожарного водоснабжения
Показатель (название)
Обеспеченность населения объектами противопожарного водоснабжения.
Показатель, единица измерения
Количество объектов.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании норм пожарной безопасности 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», утвержденных приказом Главного управления Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации от 30.12.1994 № 36 (Документ утратил силу с 01.01.2021 года в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 11.07.2020 № 1034). 
Предлагается для целей расчета использовать Приказ МЧС России от 30.03.2020 № 225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»:
· пункт 10.1. Перечень объектов защиты, для которых наружное противопожарное водоснабжение допускается предусматривать из пожарных резервуаров и водоемов, установлен Техническим регламентом. При этом отбор воды на тушение пожара предусматривается непосредственно из указанных водоисточников насосами пожарных автомобилей (мотопомпами), устройство противопожарного водопровода не требуется;
· пункт 10.2. Объем пожарных резервуаров и водоемов надлежит определять исходя из расчетного расхода воды на наружное пожаротушение и продолжительности тушения пожара;
· пункт 10.3. Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение.
Показатель максимальной доступности 
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать подачу воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой отметки не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более или от одного гидранта – при расходе воды менее 
15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием.
Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:
· при заборе воды насосами пожарных автомобилей – 200 м;
· при заборе воды мотопомпами – 100-150 м (в зависимости от типа мотопомп).
Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с устройством приемных колодцев.
При этом подача воды в любую точку пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов.
[bookmark: _Toc83991658]4.12.1.3 Здания для организации деятельности аварийно-спасательных служб
Показатель (название)
Обеспеченность населения аварийно-спасательными службами.
Показатель, единица измерения
Количество объектов на 10000 жителей.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования рекомендуется предусматривать не менее 1 объекта с максимальным расстоянием до любого населенного пункта в 60 км.
Предлагается установить показатель 2 аварийно-спасательные части на муниципальный округ.
Показатель максимальной доступности
Расчетный показатель доступности не устанавливается.
[bookmark: _Toc83991659]4.12.1.4 Санитарные посты на водных объектах
Показатель (название)
Обеспеченность населения санитарными постами на водных объектах.
Показатель, единица измерения
Количество постов на 1000 отдыхающих.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования рекомендуется предусматривать не менее 1 объекта на каждые 2000 отдыхающих.
Показатель максимальной доступности 
Расстояние до любой точки обслуживаемой территории водного объекта в 500 м.
[bookmark: _Toc83991660]4.12.1.5 Посты спасателей и сотрудников МЧС на водных объектах
Показатель (название)
Обеспеченность населения постами спасателей и сотрудников МЧС на водных объектах.
Показатель, единица измерения
Количество постов на 1000 отдыхающих.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования рекомендуется предусматривать не менее 2 объектов на каждые 1000 отдыхающих.
Показатель максимальной доступности 
Расстояние от санитарного поста до любой точки обслуживаемой территории водного объекта не более 200 м.
[bookmark: _Toc83991661]4.12.2 Объекты гражданской обороны
[bookmark: _Toc83991662]4.12.2.1 Защитные сооружения гражданской обороны
Показатель (название)
Обеспеченность населения объектами сооружений гражданской обороны.
Показатель, единица измерения
Уровень обеспеченности объектами сооружений гражданской обороны, % от обшей численности населения.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Постановления Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны».
Для осуществления укрытия людей в военное время и, при необходимости, в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, следует предусматривать необходимое количество защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО). ЗС ГО следует предусматривать как сооружения двойного назначения, размещаемые в подземной части вновь строящихся зданий. В мирное время защитные сооружения ГО могут использоваться в интересах экономики и обслуживания населения. Защитные сооружения подразделяют на:
· убежища;
· укрытия. 
В убежищах следует предусматривать защиту наибольшей (по количеству людей) работающей смены организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне. Убежища размещаются на территории предприятий, отнесенных к категории ГО. 
В укрытиях следует предусматривать защиту:
· максимально присутствующего населения (в ночное время);
· работников наибольшей работающей смены организаций, продолжающих свою деятельность в период мобилизации и военное время, но не отнесенных к категориям по гражданской обороне;
· работников работающей смены дежурного и линейного персонала организаций, обеспечивающих жизнедеятельность округа.
Предлагается установить показатель обеспеченности объектами сооружений гражданской обороны, 100 % от обшей численности постоянного населения округа.
Показатель максимальной доступности 
Устанавливается пешеходная доступность не более 500 м по территориям общественного пользования.


[bookmark: _Toc83991663]4.12.3 Объекты защиты от опасных геологических процессов и природных явлений
[bookmark: _Toc83991664]4.12.3.1 Сооружения инженерной зашиты от опасных геологических процессов
Показатель (название)
Обеспеченность населения объектами защиты от опасных геологических процессов.
Показатель, единица измерения
Единица измерения не устанавливается.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования рекомендуется предусматривать обеспеченность объектами защиты от опасных геологических процессов из расчета обеспечения не менее, чем 95 % зашиты территории постоянного проживания населения (территории жилых зон).
Показатель максимальной доступности 
Расчетный показатель доступности не устанавливается.
[bookmark: _Toc83991665]4.12.3.2 Сооружения инженерной защиты от затопления и подтопления
Показатель (название)
Обеспеченность населения объектами защиты от опасных геологических процессов.
Показатель, единица измерения
Единица измерения не устанавливается.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования рекомендуется предусматривать обеспеченность объектами защиты зашиты от затопления и подтопления из расчета обеспечения не менее, чем 80 % зашиты территории постоянного проживания населения (территории жилых зон) от 5 % паводка.
Показатель максимальной доступности 
Расчетный показатель доступности не устанавливается.
[bookmark: _Toc70590174]

[bookmark: _Toc70590179][bookmark: _Toc83991666]4.13 Обоснование расчетных показателей обеспеченности и расчетных показателей доступности для объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов
[bookmark: _Toc83991667]4.13.1 Объекты сбора твердых коммунальных отходов (ТКО)
Показатель (название)
Обеспеченность населения объектами утилизации ТКО, в том числе объектами раздельного сбора и накопления ТКО.
Показатель, единица измерения
Обеспеченность населения услугами по сбору ТКО, кг в год на 1 жителя.
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании показателей 
СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Показатели в соответствии с Приложением К приведены в таблице 4.16.
Таблица 4.16
Нормы накопления бытовых отходов с учетом установленного регионального 
норматива образования отходов на одного человека
	Коммунальные отходы
	Количество коммунальных отходов, чел./год

	
	кг
	л



	1
	2
	3
	4

	Твердые
	- от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом
	190 – 225
	900 – 1000

	
	- от прочих жилых зданий
	300 – 450
	1100 – 1500

	
	Общее количество с учетом общественных зданий
	280 – 300
	1400 – 1500

	Жидкие
	из выгребов (при отсутствии канализации)
	-
	2000 – 3500

	Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков
	5 – 15
	8 – 20


В целях организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению ТКО в Александровском МО разработаны и утверждена «Территориальная схема обращения с отходами в Ставропольском крае» (постановление правительства Ставропольского края от 07.02.2021 № 36-п).
Показатель максимальной доступности 
Расстояние от жилых домов до площадки сбора твердых коммунальных отходов не более 300 м.
[bookmark: _Toc70590180][bookmark: _Toc70590182]

[bookmark: _Toc70590185][bookmark: _Toc83991668]4.14 Обоснование расчетных показателей обеспеченности и расчетных показателей доступности для мест захоронения, организация ритуальных услуг
Перечень и характеристика кладбищ, расположенных на территории Александровского МО, приведен на основании Приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края «Об утверждении реестра кладбищ, расположенных на территории Ставропольского края» от 30.09.2016 № 391, в таблице 4.17.
Таблица 4.17
Реестр кладбищ Александровского МО
	№
	Наименование кладбища
	Место нахождения кладбища
	Площадь территории кладбища, га




	1
	2
	3
	5

	1
	«Новое»
	с. Александровское, ул. Объездная, 2
	10,06

	2
	-
	с. Александровское, ул. Красноармейская, в районе жилых домов 
№ 1137 - 1149)
	0,3

	3
	-
	с. Александровское, ул. Красноармейская, в районе жилых домов 
№ 1087 - 1095
	0,3

	4
	«Старое»
	с. Александровское, ул. Ставропольская
	0,5

	5
	-
	п. Дубовая Роща, Александровский сельсовет, северная часть
	0,25

	6
	-
	п. Дубовая Роща, Александровский сельсовет, восточнее 
ул. Красное Знамя
	0,15

	7
	-
	х. Харьковский, Александровский сельсовет
	0,35

	8
	-
	п. Новокавказский, на расстоянии 1,8 км к югу от поселка
	10,875

	9
	-
	х. Петровка В северо-западной части на расстоянии 2 км
	0,025

	10
	-
	с. Калиновское, в северо-западной стороне
	4,0

	11
	-
	с. Круглолесское, ул. Комсомольская, на расстоянии 100 м северо-западнее МОУ СОШ № 5
	6,4

	12
	-
	х. Средний, восточная часть на расстоянии 400 м от хутора
	4,24

	13
	-
	х. Средний, ул. Садовая
	0,5

	14
	-
	х. Ледохович, юго-восточная часть на расстоянии 600 м от хутора
	0,5

	15
	-
	с. Северное, северо-западная часть
	4,0

	16
	-
	с. Саблинское, 150 м от ул. Лещенко, северная часть
	4,0

	17
	-
	х. Всадник, восточная часть на расстоянии 500 м от хутора
	1,5

	18
	-
	с. Грушевское, северная часть
	3,2

	Итого:
	51,15


[bookmark: _Toc83991669]4.14.1 Места захоронения
Показатель (название)
Обеспеченность населения местами захоронения умерших. 
Показатель, единица измерения
Уровень обеспеченности населения местами захоронения умерших, га на 1000 жителей. 
Показатель минимальной обеспеченности
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании показателей 
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
0,24 га - необходимая обеспеченность территорий для размещения кладбищ на 1 тыс. жителей. Определяется с учетом приложения Д к СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет потребности в местах захоронения производится с учетом текущего уровня смертности, возможностей захоронения в родственные могилы, возможностей кремации. Сначала рассчитывается ежегодная потребность в площади захоронений (в га), которая затем может быть умножена на временной период, соответствующий продолжительности реализации первой очереди генерального плана или расчетному сроку. При окончательном расчете следует учитывать имеющийся резерв действующих муниципальных кладбищ.
Фактическая обеспеченность населения кладбищами составляет 51,15 га действующих кладбищ или 1,12 га на 1 тыс. жителей.
Предлагается установить показатель нормативного размера земельного участка для кладбища традиционного захоронения – 0,24 га на 1 тыс. чел.
Показатель максимальной доступности 
Расчетный показатель доступности не устанавливается. Рекомендуемая транспортная доступность не более 30 минут общественным транспортом.


[bookmark: _Toc83991670]4.15 Обоснование расчетных показателей обеспеченности охраны окружающей среды
Нормирование в области охраны окружающей среды осуществляется в целях гарантирующего сохранения благоприятной окружающей среды и обеспечения экологической безопасности государственного регулирования хозяйственной и (или) иной деятельности для предотвращения и (или) снижения ее негативного воздействия на окружающую среду.
Требования по обеспечению охраны окружающей среды, учитываемые при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования, устанавливаются в соответствии с федеральным и региональным законодательством в области охраны окружающей среды. 
Расчетные показатели объектов, необходимых для организации и осуществления программ и проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, следует принимать в соответствии с таблицей 4.18.
Таблица 4.18
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения объектов по охране окружающей среды
	Наименование объекта
	Расчетные показатели

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности
	максимально допустимого уровня территориальной доступности



	1
	2
	3

	Здания административные, в том числе лаборатории, осуществляющие контроль за состоянием окружающей среды
	По заданию на проектирование, но не менее 1 объекта на территории муниципального округа
	Не нормируется


Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека устанавливаются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и приведены в таблице 4.19.
Таблица 4.19
Предельные значения допустимых уровней воздействия на окружающую среду и человека по функциональным зонам
	Зона
	Расчетные показатели воздействия на среду человека
(максимально допустимые уровни)
	Загрязненность сточных вод *

	
	шумового воздействия, дБА
	загрязнения атмосферного воздуха, предельно допустимая концентрация
	электромагнитного излучения от электротехнических объектов, предельно допустимый уровень
	



	1
	2
	3
	4
	5

	Жилые зоны
	55 (с 7.00 до 23.00) 45 (с 23.00 до 7.00) **
	1
	1
	Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях. Выпуск в коллектор с последующей очисткой на комплексных очистных сооружениях

	Общественно-деловые зоны
	60
	1
	1
	Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях. Выпуск в коллектор с последующей очисткой на комплексных очистных сооружениях

	Производственные зоны ***
	70
	1
	1
	Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях с самостоятельным или централизованным выпуском

	Рекреационные зоны, в том числе места массового отдыха населения, территории лечебнопрофилактических организаций длительного пребывания больных и центров реабилитации
	70 (с 7.00 до 23.00) 60 (с 23.00 до 7.00)
	0,8
	1
	Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях с возможным самостоятельным выпуском

	Зоны
сельскохозяйственного
использования
	75
	0,8 – дачные, садоводческие, огороднические объединения 
1 – зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения
	1
	


Примечания: Значение максимально допустимых уровней относятся к территориям, расположенным внутри зон. На границах зон должны обеспечиваться значения уровней воздействия, соответствующие меньшему значению из разрешенных в зонах по обе стороны границы.
* Норматив качества воды устанавливается в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00;
** На территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам, устанавливаются следующие
максимальные уровни шума: с 7.00 до 23.00 - 70 дБА; с 23.00 до 7.00 - 60 дБА;
*** Нормируются по границе объединенной санитарно-защитной зоны.
Расчетные показатели допустимых уровней радиационного воздействия на среду и человека при отводе земельных участков под застройку следует принимать в соответствии с таблицей 4.20.
Таблица 4.20
Расчетные показатели допустимых уровней радиационного воздействия на среду и человека при отводе земельных участков под застройку
	
Виды объектов капитального строительства
	Предельные значения, обеспечивающие условия
безопасности



	1
	2

	Здания жилого и общественного назначения
	- отсутствие радиационных аномалий;
- значения мощности эквивалентной дозы гамма-
излучения менее 0,3 мкЗв/ч и плотность потока
радона с поверхности грунта не более 80 мБк/(м2с)

	Здания производственного назначения
	- отсутствие радиационных аномалий;
- значения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не превышают 0,6 мкЗв/ч и плотность
потока радона с поверхности грунта в пределах
контура застройки менее 250 мБк/(м2с).


Примечания:
1.  Участки, отводимые под застройку, с выявленными в процессе изысканий радиоактивными загрязнениями подлежат в ходе инженерной подготовки дезактивации (радиационной реабилитации).
2.  Система защиты здания от повышенных уровней гамма-излучения и радона должна быть предусмотрена в проекте:
·  при проектировании зданий и сооружений производственного назначения на участке с мощностью эквивалентной дозы гамма-излучения выше 0,6 мкЗв/ч, плотностью потока радона с поверхности грунта более 250 мБк/(м2с);
·  при проектировании зданий жилого и общественного назначения на участке с мощностью эквивалентной дозы гамма-излучения выше 0,3 мкЗв/ч, плотностью потока радона с поверхности грунта более 80 мБк/(м2с).
В целях охраны окружающей среды размещение производственных предприятий, сооружений и иных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, следует осуществлять в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, приведенными в таблице 4.21.
Таблица 4.21
Градостроительные требования к размещению предприятий, сооружений и иных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду
	Виды производственных объектов
	Нормативы градостроительного проектирования



	1
	2

	Производственные объекты I и II класса опасности
	Размещаются независимо от характеристики транспортного обслуживания на удалении от жилой зоны и мест массового отдыха населения. Размещение допускается только при наличии проекта санитарно-защитной зоны.

	Производственные объекты III и IV классов опасности, а также V класса опасности с подъездными железнодорожными путями
	Размещаются на периферии населенного пункта, у границ жилой зоны. Размещение производственных объектов III класса опасности допускается только при наличии проекта санитарно-защитной зоны.

	Производственные объекты V класса опасности (экологически безопасные)
	Могут размещаться у границ жилой зоны

	Объекты с непосредственным примыканием
земельных участков к водоемам;
объекты, располагаемые в водоохранных зонах
	Размещение объектов в прибрежных зонах водных объектов допускается по согласованию с органами по регулированию использования и охране вод. Количество 
и протяженность примыканий земельных участков объектов к водоемам должны быть минимальными. Размещение объектов в водоохранных зонах рек и водоемов допускается при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным и природоохранным законодательством. При размещении на прибрежных участках водоемов и водотоков планировочные отметки площадок производственных объектов должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а также нагона от расчетной высоты волны, определяемой в соответствии с требованиями по нагрузкам и воздействиям на гидротехнические сооружения. За расчетный горизонт следует принимать наивысший уровень воды с вероятностью его превышения для объектов, имеющих народнохозяйственное и оборонное значение, 1 раз в 100 лет, для остальных объектов – 1 раз в 50 лет, а для объектов со сроком эксплуатации до 10 лет – 1 раз в 10 лет

	Объекты с источниками загрязнения атмосферного воздуха
	Следует размещать с подветренной стороны по отношению к жилой застройке (для ветров преобладающего направления)


Размещение производственных объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха, следует осуществлять в соответствии с требованиями таблицы 4.22.


Таблица 4.22
Требования к размещению производственных объектов источников загрязнения атмосферного воздуха
	Потенциал загрязнения атмосферы
	Способность атмосферы к самоочищению
	Условия размещения производственных объектов



	1
	2
	3

	Умеренный
	Зона с умеренной самоочищающейся способностью
	Пригодна для размещения объектов I и II классов опасности, при обеспечении природоохранных требований

	Повышенный
	Зона с пониженной самоочищающейся способностью
	Пригодна для размещения объектов I и II классов опасности, при обеспечении природоохранных требований

	Высокий
	Зона с низкой самоочищающейся способностью
	Размещение объектов I и II классов опасности на данных территориях решается в индивидуальном порядке Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем

	Очень высокий
	Зона с очень низкой самоочищающейся способностью
	


Для производственных предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, следует предусматривать санитарно-защитные зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
[bookmark: bookmark39]В целях обеспечения охраны водных объектов следует соблюдать требования Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ к водоохранным зонам, прибрежным защитным и береговым полосам водных объектов.


[bookmark: _Toc83991671]4.16 Обоснование расчетных показателей инженерной подготовки территории
Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории муниципального округа.
При разработке проектов планировки и застройки населенных пунктов муниципального округа следует предусматривать при необходимости инженерную защиту от затопления, подтопления, оползней и обвалов.
При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.
Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бассейна (стоки в водоемы, водостоки, овраги и т.п.) в соответствии с СП 32.13330.2012.
Применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в сельских населенных пунктах, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.
Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии с СП 116.133330.2012 понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки – не менее 2 м от проектной отметки поверхности; стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м.
Территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды; от подтопления грунтовыми водами – подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно 
СП 58.13330.2012.
За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 100 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.
На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.
Территории оврагов могут быть использованы для размещения транспортных сооружений, гаражей, складов и коммунальных объектов, а также устройства парков.
В населенных пунктах Александровского МО, расположенных на территориях, подверженных оползневым процессам, необходимо предусматривать упорядочение поверхностного стока, перехват потоков грунтовых вод, предохранение естественного контрфорса оползневого массива от разрушения, повышение устойчивости откоса механическими и физико-химическими средствами, террасирование склонов, посадку зеленых насаждений.
Противооползневые мероприятия следует осуществлять на основе комплексного изучения геологических и гидрогеологических условий.
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